

***Планируемые результаты: Метапредметные*** *результаты* освоения учащимися предмета «швейное дело»:

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности;

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ);

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива;

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах;

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства;

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам;

***Предметные результаты*** освоения учащимися предмета «швейное дело»:

***в познавательной сфере:***

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм,

соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены;

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;

***в мотивационной сфере:***

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание ответственности за качество результатов труда;

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности;

 формирование представлений о мире профессий, связанными с изучаемыми технологиями, их востребованность на рынках труда; направленное продвижение к выбору профиля технологической подготовки в старших классах или будущей профессии;

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, труда;

***в эстетической сфере:***

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований организации труда;

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ;  опрятное содержание рабочей одежды;

***в коммуникативной сфере:***

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра;

 становление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями;

 адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных высказываний; публичная презентация;

***в физиолого-психологической сфере:***

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций;

 соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом технологических требований;

**Минимальный уровень:**

знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать в зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте);

знание видов трудовых работ;

знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на уроках ручного труда; знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с ними;

знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства, правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами;

знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках ручного труда;

анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков и свойств; определение способов соединения деталей;

пользование доступными технологическими (инструкционными) картами;

составление стандартного плана работы по пунктам;

владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов;

использование в работе доступных материалов;

выполнение несложного ремонта одежды.

**Достаточный уровень:**

знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность действий и самодисциплину;

знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей;

знание видов художественных ремесел;

нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради;

знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении трудовых работ;

осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-художественным и конструктивным свойствам;

отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в зависимости от свойств материалов и поставленных целей; экономное расходование материалов;

использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы над изделием с опорой на предметно-операционные и графические планы, распознавание простейших технических рисунков, схем, чертежей, их чтение и выполнение действий в соответствии с ними в процессе изготовления изделия;

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и корректировка хода практической работы;

оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);

установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их результатами;

выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской после уроков трудового обучения.

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным учебным предметам на конец школьного обучения (IX класс):

**Содержание программы**

Программа по профильному труду в V-IX-х классах определяет со­де­р­жа­ние и уровень основных знаний и умений учащихся по технологии ручной и машинной обработки производственных материалов. Также в содержание программы включены пер­воначальные све­дения об элементах организации уроков трудового профильного обучения.

Структуру программы составляют следующие обязательные содержательные линии, вне зависимости от выбора общеобразовательной организацией того или иного профиля обучения.

*Материалы*, *используемые в трудовой деятельности*. Перечень ос­нов­ных материалов используемых в трудовой деятельности, их основные свойства. Происхождение материалов (природные, производимые про­мы­ш­ленностью и проч.).

*Инструменты и оборудование*: простейшие инструменты ручного тру­да, приспособления, станки и проч. Устройство, наладка, подготовка к работе инструментов и оборудования, ремонт, хранение инструмента. Свойства инструмента и оборудования ― качество и производительность труда.

*Технологии изготовления предмета труда*: предметы профильного труда; основные профессиональные операции и действия; технологические карты. Выполнение отдельных трудовых операций и изготовление стандартных изделий под руководством педагога. Применение элементарных фактических знаний и (или) ограниченного круга специальных знаний.

*Этика и эстетика труда*: правила использования инструментов и материалов, за­п­ре­ты и ограничения. Инструкции по технике безопасности (правила поведения при про­ве­де­нии работ). Требования к организации рабочего места. Правила профессионального по­ве­дения.

Тематическое планирование 5 класс.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Тема урока | Кол  час | Дата | Модуль воспитания |
| Школьная швейная мастерская | | |  | «Профориентация» |
| 1. | Беседа на тему: «Профессия – шея» | 1 |  |  |
| 2. | Правила поведения и работы в мастерской. Инструменты и приспособления для швейных работ | 1 |  |  |
| 3. | Организация рабочего места. Правила безопасной работы с инструментами. | 1 |  |  |
| 4. | Практическая работа «Организация рабочего места» | 1 |  |  |
| Волокна и ткани | | |  | «Школьный урок» |
| 5. | Натуральные волокна | 1 |  |  |
| 6. | Химические волокна | 1 |  |  |
| 7. | Прядение. | 1 |  |  |
| 8. | Ткани. | 1 |  |  |
| 9. | Определение долевой и поперечной нити, лицевой и изнаночной стороны в ткани. | 1 |  |  |
| 10. | Полотняное переплетение | 1 |  |  |
| 11. | Сведения о нитках | 1 |  |  |
| 12. | Хлопчатобумажные ткани. Их свойства. | 1 |  |  |
| 13. | Практическая работа «Выполнение коллекции-аппликации из хлопчатобумажных тканей» | 1 |  |  |
| Ручные работы | | |  | «Трудовая деятельность» |
| 14. | Инструменты и приспособления для ручных работ. | 1 |  |  |
| 15. | Раскрой из ткани деталей изделия, обработка срезов. | 1 |  |  |
| 16. | Электрический утюг. Правила безопасной работы электрическим утюгом. | 1 |  |  |
| 17. | Ручные стежки и строчки. | 1 |  |  |
| 18. | Выполнение прямых стежков. | 1 |  |  |
| 19. | Косые стежки. Выполнение косых стежков. | 1 |  |  |
| 20. | Крестообразные стежки. Выполнение крестообразных стежков. | 1 |  |  |
| 21. | Петлеобразные стежки. Выполнение петлеобразных стежков. | 1 |  |  |
| 22. | Петельные стежки, выполнение петельных стежков. | 1 |  |  |
| 23. | Отделочные ручные стежки. Стежки «вперёд иголку». | 1 |  |  |
| 24 | Стебельчатые стежки. Выполнение стежков на образце. | 1 |  |  |
| 25. | Тамбурные стежки. | 1 |  |  |
| 26. | Ручной стачной шов. | 1 |  |  |
| 27. | Ручной шов вподгибку с закрытым срезом. | 1 |  |  |
| Ремонт одежды. | | |  | «Эстетика» |
| 28. | Виды пуговиц. Способы пришивания пуговицы в зависимости от вида пуговицы, нитки. | 1 |  |  |
| 29. | Определение места для оторванной пуговицы. Подбор ниток. | 1 |  |  |
| Работа с тканью | | |  | «Эстетика» |
| 30. | Изготовление панно из пуговиц. Выбор и заготовка аппликации. | 1 |  |  |
| 31. | Пришивание пуговиц со сквозными отверстиями. Пришиваем пуговицы разными способами:  параллельными линиями, крестиком, квадратиком, стрелочками, через край. | 1 |  |  |
| 32. | Пришивание пуговиц с ушком. Окончательная отделка изделия. | 1 |  |  |
| Школьная швейная мастерская | | |  | «Школьный урок» |
| 33. | Правила безопасной работы в мастерской. Санитарно-гигиенические требования. Организация рабочего места. | 1 |  |  |
| Швейная машина с ручным приводом | | |  | «Профориентация» |
| 34. | Сведения о швейных машинах. | 1 |  |  |
| 35. | Правила посадки за швейной машиной и правила безопасной работы на швейной машине. Организация рабочего места. | 1 |  |  |
| 36. | Устройство швейной машины. | 1 |  |  |
| 37. | Машинная игла. Шитьё на швейной машине без ниток. | 1 |  |  |
| 38. | Моталка. Намотка нитки на шпульку. | 1 |  |  |
| 39. | Заправка верхней нитки. | 1 |  |  |
| 40. | Заправка нижней нитки. | 1 |  |  |
| 41. | Регулятор строчки. Машинная закрепка. | 1 |  |  |
| 42. | Выполнение пробных строчек. Зигзагообразная строчка. | 1 |  |  |
| Машинные работы | | |  | «Профориентация» |
| 43. | Стачной шов. | 1 |  |  |
| 44. | Выполнение стачных швов взаутюжку и вразутюжку. | 1 |  |  |
| 45. | Шов вподгибку с открытым срезом. | 1 |  |  |
| 46. | Выполнение шва вподибку с открытым срезом | 1 |  |  |
| 47. | Шов вподгибку с закрытым срезом. | 1 |  |  |
| 48. | Выполнение шва вподгибку с закрытым срезом. | 1 |  |  |
| Пошив изделия – мешочек для хранения работ | | |  | «Профориентация» |
| 49. | Мешочек для хранения изделия. Составление плана пошива мешочка для хранения изделия. | 1 |  |  |
| 50. | Отделка мешочка отделочными стежками или аппликацией по выбору. | 1 |  |  |
| 51. | Прикрепление аппликации косыми или петельными стежками. | 1 |  |  |
| 52. | Обработка боковых срезов мешочка. | 1 |  |  |
| 53. | Обработка верхнего среза мешочка краевым швом вподгибку с закрытым срезом. | 1 |  |  |
| 54. | Продёргивание шнура и утюжка готового изделия. | 1 |  |  |
| Ремонт одежды | | |  | «Эстетика» |
| 55. | Вешалка. План работы по изготовлению вешалки. Раскрой детали вешалки | 1 |  |  |
| 56. | Обработка косыми стежками. | 1 |  |  |
| 57. | Соединение вешалки с полотенцем косыми стежками. | 1 |  |  |
| 58. | Втачивание вешалки в шов вподгибку с закрытым срезом. | 1 |  |  |
| 59. | Обработка вешалки. Проверка качества работы. | 1 |  |  |
| 60. | Декоративная заплата – аппликация. | 1 |  |  |
| 61. | Изготовление заплаты – аппликация. | 1 |  |  |
| 62. | Аппликация в месте разрыва ткани. Намётывание. | 1 |  |  |
| 63. | Прикрепление заплаты, косыми или петельными стежками. | 1 |  |  |
| 64. | Проверка качества работы. | 1 |  |  |
| Швейная машина с ножным приводом | | |  | «Профориентация» |
| 65. | Сведения о швейной машине. | 1 |  |  |
| 66. | Правила посадки за швейной машиной и правила безопасной работы на швейной машине. Организация рабочего места. | 1 |  |  |
| 67. | Устройство швейной машины. Привод. Винт – разъединитель. | 1 |  |  |
| 68. | Машинная игла. Установка швейной иглы. Шитьё на швейной машине без ниток. | 1 |  |  |
| 69. | Моталка. Намотка нитки на шпульку. | 1 |  |  |
| 70. | Заправка верхней нитки. | 1 |  |  |
| 71 | Заправка нижней нитки. | 1 |  |  |
| 72 | Регулятор строчки. Машинная закрепка. | 1 |  |  |
| 73 | Зигзагообразная строчка. | 1 |  |  |
| Машинные работы | | |  | «Трудовая деятельность» |
| 74 | Выполнение строчек с различной длиной стежка. | 1 |  |  |
| 75 | Выполнение машинной закрепки. | 1 |  |  |
| 76 | Выполнение машинных строчек на тонких и толстых тканях. | 1 |  |  |
| 77 | Терминология машинных работ. Стачивание. Застрачивание. | 1 |  |  |
| 78 | Обтачивание. Настрачивание. | 1 |  |  |
| 79 | Салфетка. План работы по изготовлению салфетки. | 1 |  |  |
| 80 | Построение чертежа и подготовка выкройки салфетки к раскрою. | 1 |  |  |
| 81 | Подготовка ткани к раскрою, раскрой салфетки. | 1 |  |  |
| 82 | План работы по пошиву салфетки. | 1 |  |  |
| 83 | Обработка срезов салфетки краевым швом. | 1 |  |  |
| 84 | Обработка углов. | 1 |  |  |
| 85 | Выполнение отделки салфетки вышивкой. | 1 |  |  |
| 86 | Окончательная отделка. Утюжка готового изделия. | 1 |  |  |
| Наволочка | | |  | «Профориентация» |
| 87 | Соединительные швы. Двойной шов. | 1 |  |  |
| 88 | Выполнение двойного шва на образце. | 1 |  |  |
| 89 | Наволочка: ткани, фасоны, стандартные размеры, швы. | 1 |  |  |
| 90 | Составление чертежа прямоугольной формы в натуральную величину по заданным размерам. | 1 |  |  |
| 91 | Подготовка ткани к раскрою. | 1 |  |  |
| 92 | Расчет расхода ткани. Раскладка выкройки на ткани. | 1 |  |  |
| 93 | Раскрой с припуском на швы. | 1 |  |  |
| 94 | Составление плана пошива изделия. | 1 |  |  |
| 95 | Обработка поперечных срезов швом вподгибку с закрытым срезом. | 1 |  |  |
| 96 | Обработка поперечных срезов швом вподгибку с закрытым срезом. | 1 |  |  |
| 97 | Выполнение разметки для клапана, складывание, обработка боковых срезов двойным швом, сметывание. | 1 |  |  |
| 98 | Обработка боковых срезов наволочки двойным швом. | 1 |  |  |
| 99 | Обработка боковых срезов наволочки двойным швом. | 1 |  |  |
| 100 | Проверка качества. Утюжка готового изделия. | 1 |  |  |
| Головной платок | | |  | «Эстетика» |
| 101 | Головной платок. План работы по пошиву головного платка. Обработка срезов платка краевым швом | 1 |  |  |
| Школьная швейная мастерская | | |  | «Школьный урок» |
| 102 | Правила безопасной работы в мастерской. Санитарно-гигиенические требования. Организация рабочего места. | 1 |  |  |
| Машинные швы. | | |  | «Трудовая деятельность» |
| 103 | Накладной шов с двумя открытыми срезами: применение, ширина в разных изделиях. | 1 |  |  |
| 104 | Выполнение накладного шва с двумя открытыми срезами. | 1 |  |  |
| 105 | Накладной шов с двумя закрытыми срезами: применение. | 1 |  |  |
| 106 | Выполнение накладного шва с двумя закрытыми срезами. | 1 |  |  |
| 107 | Сумки: фасоны, размеры, швы. | 1 |  |  |
| 108 | План работы по изготовлению сумки. | 1 |  |  |
| 109 | Определение ширины и длины прямоугольной сумки и ее ручек. | 1 |  |  |
| 110 | Построение чертежа сумки и ручек в натуральную величину. | 1 |  |  |
| 111 | Расчет расхода ткани. Выбор ткани для пошива изделия. | 1 |  |  |
| 112 | Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки на ткани. Выкраивание деталей с припуском на швы. | 1 |  |  |
| 113 | Составление плана пошива сумки. | 1 |  |  |
| 114 | Обработка ручек накладным швом с двумя закрытыми срезами. | 1 |  |  |
| 115 | Обработка ручек накладным швом с двумя закрытыми срезами. | 1 |  |  |
| 116 | Разметка мест прикрепления и приметывание ручек. | 1 |  |  |
| 127 | Обработка верхнего среза сумки швом вподгибку с закрытым срезом с одновременным притачиванием ручек. | 1 |  |  |
| 128 | Обработка верхнего среза сумки. Проверка качества работы. | 1 |  |  |
| 119 | Обработка кармана. | 1 |  |  |
| 120 | Разметка места прикрепления кармана. Притачивание кармана. | 1 |  |  |
| 121 | Соединение боковых срезов двойным швом. | 1 |  |  |
| 122 | Соединение боковых срезов двойным швом. | 1 |  |  |
| 123 | Образование дна и боковых сторон сумки путем застрачивания углов. | 1 |  |  |
| 124 | Отгибание застроченного угла в сторону дна и прикрепление его. | 1 |  |  |
| 125 | Отделка сумки. Пришивание фурнитуры. | 1 |  |  |
| 126 | Утюжка готового изделия. | 1 |  |  |
| Пошив мягкой игрушки. | | |  | «Эстетика» |
| 127 | Медвежонок. Ткань. Детали кроя. Нитки для пошива. | 1 |  |  |
| 128 | Подготовка ткани к раскрою. Раскрой. | 1 |  |  |
| 129 | План работы по пошиву игрушки. | 1 |  |  |
| 130 | Соединение деталей туловища петельным стежком. | 1 |  |  |
| 131 | Соединение деталей петельным стежком. | 1 |  |  |
| 132 | Набивка игрушки ватой. | 1 |  |  |
| 133 | Пришивание глазки-пуговицы. | 1 |  |  |
| 134 | Изготовление накладки для носа, соединение с основной деталью косыми стежками. | 1 |  |  |
| 135 | Выполнение отделки игрушки. | 1 |  |  |
| 136 | Контрольная работа по тестам. | 1 |  |  |

**Тематическое планирование 6 класс.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Тема урока | Кол  час | Дата | Модуль воспитания |
| I | Швейные изделия. |  |  | «Профориентация» |
| 1 | Сведения о швейных изделиях. Отделочные материалы. | 1 |  |  |
| 2 | Влажно-тепловая обработка швейных изделий. Требования к выполнению влажно-тепловой обработки. | 1 |  |  |
| Прядильное и ткацкое производство. | |  |  | «Школьный урок» |
| 3. | Сведения о прядении и ткачестве. Сведения о волокнах. | 1 |  |  |
| 4. | Прядильное производство. Ткацкое производство. | 1 |  |  |
| 5. | Отделка тканей. Дефекты тканей. | 1 |  |  |
| 6. | Полотняное переплетение. | 1 |  |  |
| 7. | Практическая работа «Выполнение образца полотняного переплетения». | 1 |  |  |
| 8. | Саржевое переплетение. | 1 |  |  |
| 9. | Практическая работа «Выполнение образца саржевого переплетения». | 1 |  |  |
| 10. | Сатиновое переплетение. | 1 |  |  |
| 11. | Практическая работа «Выполнение образца сатинового переплетения». | 1 |  |  |
| 12. | Свойства тканей, выработанных полотняным, саржевым и сатиновым переплетениями нитей. | 1 |  |  |
| 13. | Свойства хлопчатобумажных тканей. Лен. Льняное волокно. | 1 |  |  |
| 14. | Льняная пряжа. Получение льняных тканей. Свойства льняных тканей. | 1 |  |  |
| 15. | Определение хлопчатобумажных и льняных тканей. | 1 |  |  |
| Обработка срезов, сборок и мягких складок в швейных изделиях. | |  |  | «Школьный урок» |
| 16 | Виды срезов ткани. Свойства срезов ткани. | 1 |  |  |
| 17 | Обтачки. | 1 |  |  |
| 18 | Практическая работа «Раскрой долевых и поперечных обтачек». | 1 |  |  |
| 19 | Практическая работа «Обработка среза детали долевой обтачкой на изнаночную сторону». Примётывание и притачивание. | 1 |  |  |
| 20 | Вымётывание канта из основной детали, намётывание, настрачивание обтачки. | 1 |  |  |
| 21 | Практическая работа «Обработка среза детали поперечной обтачкой на лицевую сторону». Наметывание обтачки на основную деталь. Отгибание обтачки. | 1 |  |  |
| 22 | Выметывание канта из обтачки. | 1 |  |  |
| 23 | Настрачивание обтачки по краю подгиба. В.Т.О. | 1 |  |  |
| 24 | Косая обтачка. Практическая работа «Раскрой косых обтачек». | 1 |  |  |
| 25 | Практическая работа «Соединение косых обтачек». | 1 |  |  |
| 26 | Практическая работа «Обработка закругленного среза детали одинарной косой обтачкой». Примётывание и притачивание обтачки. | 1 |  |  |
|  | Выметывание канта из обтачки. Настрачивание, удаление наметки. | 1 |  |  |
| 28. | Влажно-тепловая обработка. Проверка качества. | 1 |  |  |
| 29. | Практическая работа «Обработка закругленного среза детали двойной косой обтачкой». Раскрой обтачки. | 1 |  |  |
| 30 | Обработка закругленного среза детали двойной косой обтачкой. | 1 |  |  |
| 31 | ВТО. Проверка качества работы. | 1 |  |  |
| 32 | Косынка. Построение чертежа и подготовка выкройки косынки к раскрою. | 1 |  |  |
| 33 | Практическая работа «Подготовка ткани к раскрою, раскрой косынки. Подготовка кроя косынки к обработке». | 1 |  |  |
| 34 | Практические работы по пошиву косынки. «Обработка поперечного среза косынки швом вподгибку с закрытым срезом». | 1 |  |  |
| 35 | Практическая работа «Обработка долевого среза косынки швом вподгибку с закрытым срезом». | 1 |  |  |
| 36 | Практическая работа «Обработка косого среза косынки долевой обтачкой» | 1 |  |  |
| 37 | Практическая работа «Окончательная обработка и утюжка готового изделия». | 1 |  |  |
| 38 | Сборки. Практическая работа «Выполнение сборок ручным способом» | 1 |  |  |
| 39 | Мягкие складки. | 1 |  |  |
| 40 | Практическая работа «Разметка мягких складок, заложенных в разные стороны». | 1 |  |  |
| 41 | Выполнение мягких складок, заложенных в разные стороны. Проверка качества работы. Оформление в альбом. | 1 |  |  |
| 42 | Практическая работа «Разметка и выполнение мягких складок, заложенных в одну сторону» (односторонних). | 1 |  |  |
| 43 | Проверка качества работы. Оформление образца в альбом. | 1 |  |  |
| Выполнение машинных швов | |  |  | «Школьный урок» |
| 44 | Виды машинных швов. Соединительные швы. | 1 |  |  |
| 45 | Выполнение соединительных швов. | 1 |  |  |
| 46 | Краевые швы. Выполнение краевых швов. | 1 |  |  |
| 47 | Запошивочный шов. Практическая работа «Выполнение запошивочного шва на образце (первый способ). | 1 |  |  |
| 48 | Проверка качества работы. | 1 |  |  |
| 49 | Практическая работа «Выполнение запошивочного шва на образце (второй способ). | 1 |  |  |
| 50 | Настрочной и расстрочной швы. Практическая работа "Выполнение настрочного шва". | 1 |  |  |
| 51 | Выполнение расстрочного шва. | 1 |  |  |
|  | Построение чертежей одежды | 4 |  | «Профориентация» |
| 52 | Снятие мерок. Запись мерок. Размер изделия | 1 |  |  |
| 53 | Сведения о прибавках. Обозначение точек, отрезков и линий чертежа. | 1 |  |  |
| 54 | Масштабная линейка. Построение чертежей швейных изделий на швейных предприятиях. | 1 |  |  |
| Пошив фартука на поясе | |  |  | «Трудовая деятельность» |
| 55 | Фартук. | 1 |  |  |
| 56 | Снятие мерок. | 1 |  |  |
| 57 | Построение чертежа и подготовка деталей выкройки фартука на поясе к раскрою. Инстр. карта «Построение чертежа фартука на поясе в масштабе 1:4 на 84 размер, рост 164 см». | 1 |  |  |
| 58 | Практ. работа «Построение чертежа фартука на поясе в натуральную величину и подготовка деталей выкройки к раскрою». | 1 |  |  |
| 59 | Раскрой и пошив фартука на поясе. Практическая работа «Подготовка ткани к раскрою, раскрой фартука на поясе». | 1 |  |  |
| 60 | Практическая работа «Подготовка деталей кроя фартука к обработке». | 1 |  |  |
| 61 | Практические работы по пошиву фартука на поясе. Практическая работа №1 «Заготовка косой обтачки для обработки нижней части фартука». | 1 |  |  |
| 62 | Практическая работа №2 «Обработка боковых и нижнего срезов детали нижней части фартука двойной косой обтачкой». | 1 |  |  |
| 63 | Практическая работа №2 «Обработка боковых и нижнего срезов детали нижней части фартука двойной косой обтачкой». | 1 |  |  |
| 64 | ВТО. Проверка качества работы. | 1 |  |  |
| 65 | Практическая работа №3 «Обработка пояса». | 1 |  |  |
| 66 | Практическая работа №4 «Обработка верхнего среза нижней части фартука поясом». | 1 |  |  |
| 67 | Обработка верхнего среза нижней части фартука поясом. | 1 |  |  |
| 68 | Практическая работа №5 «Утюжка готового изделия».Проверка качества готового изделия. | 1 |  |  |
| Пошив сорочки. | |  |  | «Трудовая деятельность» |
| 69. | Сорочка. | 1 |  |  |
| 70. | Снятие мерок. | 1 |  |  |
| 71. | Построение чертежа и подготовка деталей выкройки сорочки с круглым вырезом к раскрою. Инстр. карта «Построение чертежа сорочки с круглым вырезом в масштабе 1:4 на 84-й размер, рост 164см». | 1 |  |  |
| 72. | Практическая работа. «Построение чертежа сорочки с круглым вырезом в натуральную величину и подготовка деталей выкройки к раскрою». | 1 |  |  |
| 73. | Раскрой и пошив сорочки с круглым вырезом. Практическая работа «Подготовка ткани к раскрою, раскрой сорочки». | 1 |  |  |
| 74. | Практическая работа «Подготовка кроя сорочки к обработке». | 1 |  |  |
| 75. | Пошив сорочки с круглым вырезом. Практическая работа «Обработка плечевых срезов сорочки запошивочным швом». | 1 |  |  |
| 76. | Практическая работа «Обработка среза горловины сорочки двойной косой обтачкой». | 1 |  |  |
| 77. | Практическая работа «Обработка среза горловины сорочки двойной косой обтачкой». | 1 |  |  |
| 78. | Практическая работа «Обработка боковых срезов сорочки запошивочным швом». | 1 |  |  |
| 79. | Практическая работа «Обработка срезов пройм сорочки двойной косой обтачкой». | 1 |  |  |
| 80. | Практическая работа «Обработка срезов пройм сорочки двойной косой обтачкой». | 1 |  |  |
| 81. | Практическая работа «Обработка нижнего среза сорочки швом вподгибку с закрытым срезом». | 1 |  |  |
| 82. | Практическая работа «Окончательная отделка и утюжка готового изделия». | 1 |  |  |
| Бытовая швейная машина с электроприводом | |  |  | «Профориентация» |
| 83. | Сведения о бытовых швейных машинах. | 1 |  |  |
| 84. | Устройство электропривода. | 1 |  |  |
| 85. | Бытовая швейная машина «Чайка» класса 142М с электроприводом | 1 |  |  |
| 86. | Рабочие механизмы бытовой швейной машины. | 1 |  |  |
| 87. | Устройство челночного комплекта. Разборка и сборка челночного комплекта. | 1 |  |  |
| 88. | Механизмы регулировки швейной машины. Регулятор строчки | 1 |  |  |
| 89. | Регулятор натяжения верхней нитки. | 1 |  | |
| 90. | Регулировка натяжения верхних и нижних ниток. | 1 |  |  |
| Обработка углов и карманов в швейных изделиях | |  |  | «Школьный урок» |
| 91. | Сведения о подкройных обтачках. Практическая работа «Изготовление выкройки (лекала) подкройной обтачки. | 1 |  |  |
| 92. | Практическая работа «Обработка углов подкройной обтачки на образце» | 1 |  |  |
| 93. | Обработка углов подкройной обтачки. Проверка качества работы. | 1 |  |  |
| 94. | Накладные карманы. Обработка гладкого накладного кармана. | 1 |  |  |
| 95. | Практическая работа «Изготовление образца гладкого накладного кармана прямоугольной формы» | 1 |  |  |
| 96. | Окончательная отделка. ВТО. Проверка качества работы. | 1 |  |  |
| 97. | Обработка накладного кармана с отворотом. Практическая работа «Обработка отворота» | 1 |  |  |
| 98. | Практическая работа «Обработка боковых и нижнего срезов кармана овальной формы с отворотом» | 1 |  |  |
| 99. | Практическая работа «Обработка боковых и нижнего срезов кармана овальной формы с отворотом» | 1 |  |  |
| Фартук с нагрудником | | 16 |  | «Трудовая деятельность» |
| 100 | Фартук с нагрудником. Построение чертежа и подготовка деталей выкройки фартука с нагрудником к раскрою | 1 |  |  |
| 101 | Снятие мерок. | 1 |  |  |
| 102 | Построение чертежа фартука с нагрудником в масштабе 1:4 на 84-й размер, рост 164 см. | 1 |  |  |
| 103 | Практическая работа «Построение чертежа фартука с нагрудником в натуральную величину и подготовка деталей выкройки к раскрою» | 1 |  |  |
| 104. | Раскрой и пошив фартука с нагрудником. Практическая работа «Подготовка ткани к раскрою». | 1 |  |  |
| 105. | Практическая работа «Раскладка деталей выкройки фартука на ткани и раскрой». | 1 |  |  |
| 106. | Практическая работа «Подготовка деталей кроя фартука к обработке» | 1 |  |  |
| 107. | Практические работы по пошиву фартука с нагрудником. Практическая работа «Обработка бретелей обтачным швом» | 1 |  |  |
| 108. | Обработка бретелей обтачным швом. Вымётывание канта. Проверка качества работы. | 1 |  |  |
| 109. | Практическая работа «Обработка нагрудника с одновременным втачиванием бретелей». | 1 |  |  |
| 110. | Практическая работа «Обработка нагрудника с одновременным втачиванием бретелей». Проверка качества работы. | 1 |  |  |
| 111. | Практическая работа «Обработка боковых и нижних срезов нижней части фартука» | 1 |  |  |
| 112. | Практическая работа «Обработка боковых и нижних срезов нижней части фартука» | 1 |  |  |
| 113. | Практическая работа «Обработка карманов». | 1 |  |  |
| 114. | Практическая работа «Соединение карманов с нижней частью фартука накладным швом» | 1 |  |  |
| 115. | Практическая работа «Обработка пояса обтачным швом» | 1 |  |  |
| 116. | Практическая работа «Обработка верхнего среза нижней части фартука» | 1 |  |  |
| 117. | Практическая работа «Соединение деталей фартука» | 1 |  |  |
| 118. | Практическая работа «Соединение деталей фартука» | 1 |  |  |
| 119. | Практическая работа «Окончательная обработка и утюжка готового изделия» | 1 |  |  |
| Пошив летних головных уборов | |  |  | «Трудовая деятельность» |
| 120. | Летние головные уборы. Кепи. Снятие мерок. | 1 |  |  |
| 121. | Построение чертежа кепи в масштабе 1:4 на 56-й размер | 1 |  |  |
| 122. | Построение чертежа кепи в натуральную величину и подготовка деталей выкройки к раскрою | 1 |  |  |
| 123. | Практическая работа «Раскладка деталей выкройки кепи на ткани и раскрой» | 1 |  |  |
| 124. | Практические работы по пошиву кепи. Практическая работа "Соединение клиньев головки" | 1 |  |  |
| 125. | Практическая работа "Соединение клиньев подкладки" ВТО. Проверка качества. | 1 |  |  |
| 126. | Практическая работа «Обработка козырька» |  |  |  |
| 127. | Соединение деталей головки и козырька с подкладкой | 1 |  |  |
| 128. | Соединение деталей головки и козырька с подкладкой. Проверка качества работы. | 1 |  |  |
| 129. | Окончательная отделка и утюжка изделия | 1 |  |  |
| Ремонт одежды | |  |  | «Профориентация» |
| 130. | Наложение заплаты ручным способом. Практическая работа «Наложение заплаты из гладкокрашеной ткани на образце» | 1 |  |  |
| 131. | Практическая работа «Наложение заплаты из гладкокрашеной ткани на образце» | 1 |  |  |
| 132. | Практическая работа «Наложение заплаты из ткани с рисунком на образце» | 1 |  |  |
| 133. | Наложение заплаты из ткани с рисунком на образце | 1 |  |  |
| 134. | Наложение заплаты машинным способом. Практическая работа «Наложение заплаты накладным швом на образце» | 1 |  |  |
| 135. | Выполнение штопки. | 1 |  |  |
| 136. | Практическая работа «Выполнение штопки на трикотажной ткани» |  |  |  |

**Тематическое планирование 7 класс**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Школьная швейная мастерская |  |  | «Профориентация» |
|  | Задачи предстоящего учебного года и план работы на четверть. Закрепление рабочих мест. Проверка оборудования в мастерской. Первичный инструктаж по охране труда. Санитарно-гигиенические требования. | 1 |  |  |
|  | Промышленные швейные машины |  |  | «Школьный урок» |
|  | Сведения о промышленных швейных машинах. Универсальные швейные машины: виды, характеристика и назначение видов. Организация рабочего места. Правила безопасной работы на универсальной промышленной машине. | 1 |  |  |
|  | Механизмы промышленной швейной машины. Намотка нитки на шпульку. | 1 |  |  |
|  | Заправка верхней и нижней ниток. Выполнение пробных строчек на образцах. | 1 |  |  |
|  | Выполнение шва вподгибку с закрытым срезом без предварительного замётывания. | 1 |  |  |
|  | Машинные швы |  |  | «Школьный урок» |
|  | Получение пряжи из льняного волокна. Общее представление о прядильном производстве. Профессии прядильного производства. | 1 |  |  |
|  | Машинные швы. Выполнение двойного шва на образце. Технические требования. | 1 |  |  |
|  | Выполнение двойного шва. Контроль шва. ВТО. | 1 |  |  |
|  | Выполнение запошивочного шва на образце. Технические требования к выполнению шва. | 1 |  |  |
|  | Контроль качества выполненного шва. | 1 |  |  |
|  | Выполнение соединительного шва вподгибку с закрытым срезом на образце. | 1 |  |  |
|  | Шов вподгибку с открытым и закрытым срезом. | 1 |  |  |
|  | Соединительный шов, шов вподгибку с закрытым срезом. | 1 |  |  |
|  | Выполнение настрочного шва на образце. Оформление в альбом. | 1 |  |  |
|  | Выполнение расстрочного шва на образце. Контроль качества выполнения. | 1 |  |  |
|  | Окантовочный шов. Обработка среза детали окантовочным швом с открытым срезом на образце. | 1 |  |  |
|  | Окантовочный шов с открытым срезом. Контроль качества. | 1 |  |  |
|  | Обработка среза детали окантовочным швом с закрытым срезом (одинарной косой обтачкой) на образце. | 1 |  |  |
|  | Обработка среза детали окантовочным швом с закрытым срезом (одинарной косой обтачкой) на образце. | 1 |  |  |
|  | Обработка среза детали окантовочным швом с закрытым срезом (двойной косой обтачкой) на образце. | 1 |  |  |
|  | Обработка среза детали окантовочным швом с закрытым срезом (двойной косой обтачкой) на образце. | 1 |  |  |
|  | Построение чертежа и раскрой женского и детского белья без плечевого шва. |  |  | «Профориентация» |
|  | Ткани для пошива ночных сорочек. Фасоны выреза горловины. План работы по изготовлению ночной сорочки. | 1 |  |  |
|  | Снятие мерок для построения чертежа выкройки. Названия контурных срезов и деталей. Определение размера изделия. | 1 |  |  |
|  | Построение чертежа и подготовка деталей выкройки ночной сорочки к раскрою. | 1 |  |  |
|  | Расчет расхода ткани на изделие. Изготовление выкройки в натуральную величину. | 1 |  |  |
|  | Подготовка выкройки к раскрою. Изготовление выкройки подкройной обтачки. | 1 |  |  |
|  | Изменение выкройки ночной сорочки, изготовление выкройки обтачки. | 1 |  |  |
|  | Подготовка ткани к раскрою. Раскладка деталей на ткани с учетом экономного расходования ткани. | 1 |  |  |
|  | Раскрой сорочки с учетом припусков на швы. | 1 |  |  |
|  | Подготовка деталей изделия к обработке. План работы по пошиву ночной сорочки. | 1 |  |  |
|  | Обработка выреза горловины сорочки подкройной обтачкой с применением кружева, тесьмы. | 1 |  |  |
|  | Обработка выреза горловины. Проверка качества работы. | 1 |  |  |
|  | Обработка боковых срезов сорочки запошивочным швом. | 1 |  |  |
|  | Обработка боковых срезов, технические требования к выполнению | 1 |  |  |
|  | Обработка боковых срезов, контроль швов. | 1 |  |  |
|  | Обработка срезов рукавов сорочки швом вподгибку с закрытым срезом | 1 |  |  |
|  | Застрачивание шва. Проверка качества работы. | 1 |  |  |
|  | Обработка нижнего среза вподгибку с закрытым срезом. Заметывание среза. | 1 |  |  |
|  | Застрачивание среза. Удаление ниток временного назначения. Окончательная отделка изделия. Складывание по стандарту изделие. | 1 |  |  |
|  | Пошив постельного белья |  |  | «Трудовая деятельность» |
|  | Ткани для постельного белья. Простыня. Раскрой. | 1 |  |  |
|  | Пошив простыни. Отутюживание. | 1 |  |  |
|  | Наволочка с клапаном. Подготовка ткани к раскрою, выполнение разметки детали наволочки на ткани. Раскрой. | 1 |  |  |
|  | План работы по пошиву наволочки с клапаном. Обработка поперечного среза. | 1 |  |  |
|  | Обработка поперечных срезов наволочки швом вподгибку с закрытым срезом. | 1 |  |  |
|  | Разметка длины клапана. Складывание кроя для обработки боковых швов одновременно с клапаном. | 1 |  |  |
|  | Обработка боковых срезов наволочки швом вподгибку с закрытым срезом. | 1 |  |  |
|  | Обработка боковых срезов наволочки швом вподгибку с закрытым срезом. | 1 |  |  |
|  | Вывертывание, утюжка и складывание по стандарту изделия. | 1 |  |  |
|  | Школьная швейная мастерская |  |  | «Профориентация» |
|  | Правила безопасной работы в мастерской. Санитарно-гигиенические требования. Организация рабочего места. | 1 |  |  |
|  | Бригадный метод пошива постельного белья. |  |  | «Профориентация» |
|  | Ткацкое производство. Общее представление о профессии. | 1 |  |  |
|  | Выполнение полотняного, сатинового, саржевого переплетений, из полосок бумаги, тесьмы, лент (по выбору). | 1 |  |  |
|  | Сопоставление переплетения с соответствующей тканью. | 1 |  |  |
|  | Пододеяльник, назначение, стандартные размеры, ткани для пошива, название деталей и срезов, швы для обработки и соединения деталей. Утюжка пододеяльника | 1 |  |  |
|  | Раскрой пододеяльника с вырезом в виде ромба. | 1 |  |  |
|  | Раскрой выреза на верхнем полотнище, в виде ромба. | 1 |  |  |
|  | Заготовка деталей обтачки для обработки выреза пододеяльника. | 1 |  |  |
|  | Подготовка деталей кроя пододеяльника к обработке. | 1 |  |  |
|  | Бригадный метод пошива постельного белья. Пооперационное разделение труда. Качество пошива. | 1 |  |  |
|  | Обработка выреза пододеяльника | 1 |  |  |
|  | Обработка выреза пододеяльника. Проверка качества работы. | 1 |  |  |
|  | Обработка долевых срезов пододеяльника. | 1 |  |  |
|  | Обработка поперечных срезов пододеяльника. | 1 |  |  |
|  | Окончательная отделка изделия. ВТО. Самоконтроль качества готового изделия. | 1 |  |  |
|  | Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой поясного бельевого изделия |  |  | «Трудовая деятельность» |
|  | Пижама: назначение, фасоны, ткани для пошива. | 1 |  |  |
|  | Мерки для построения чертежа пижамных брюк. | 1 |  |  |
|  | Название деталей изделия и контурных срезов. | 1 |  |  |
|  | Особенности раскроя парных деталей. Расчет расхода ткани. | 1 |  |  |
|  | Снятие мерок для построения чертежа пижамных брюк. | 1 |  |  |
|  | Построение чертежа пижамных брюк в натуральную величину. Подготовка выкройки к раскрою. | 1 |  |  |
|  | Раскладка деталей выкройки пижамных брюк на ткани и раскрой. | 1 |  |  |
|  | Технические требования к выполнению запошивочного шва в бельевом изделии. Швы, применяемые при пошиве детской пижамы. | 1 |  |  |
|  | План работы по пошиву пижамных брюк. Подготовка деталей кроя пижамы к обработке. | 1 |  |  |
|  | Обработка шаговых срезов пижамных брюк (одной штанины) | 1 |  |  |
|  | Обработка шаговых срезов пижамных брюк (другой штанины) | 1 |  |  |
|  | Соединение правой и левой деталей пижамных брюк. | 1 |  |  |
|  | Удаление ниток временного назначения, приутюживание швов. Проверка качества работы. | 1 |  |  |
|  | Обработка верхнего среза пижамных брюк швом вподгибку с закрытым срезом, под эластичную тесьму. | 1 |  |  |
|  | Обработка верхнего среза пижамных брюк. | 1 |  |  |
|  | Обработка нижнего среза пижамных брюк. Проверка качества работы. | 1 |  |  |
|  | Окончательная отделка изделия. Проверка качества готового изделия. | 1 |  |  |
|  | Пижамная сорочка, фасоны, виды отделок. Использование выкройки сорочки без плечевого шва. | 1 |  |  |
|  | Изготовление выкройки пижамной сорочки и подготовка выкройки к раскрою (моделирование выкройки). | 1 |  |  |
|  | Раскладка выкройки пижамной сорочки на ткани и раскрой. | 1 |  |  |
|  | Раскрой косой обтачки, для обработки горловины. | 1 |  |  |
|  | Технические требования к выполнению запошивочного шва в бельевом изделии. Швы, применяемые при пошиве пижамной сорочки. | 1 |  |  |
|  | Подготовка деталей кроя пижамной сорочки к обработке. План работы по пошиву пижамной сорочки. | 1 |  |  |
|  | Пошив пижамной сорочки. Обработка выреза горловины. | 1 |  |  |
|  | Обработка горловины косой обтачкой. | 1 |  |  |
|  | Обработка плечевых срезов пижамной сорочки. | 1 |  |  |
|  | Обработка боковых срезов пижамной сорочки. | 1 |  |  |
|  | Обработка срезов рукавов пижамной сорочки. | 1 |  |  |
|  | Втачивание рукавов в проймы пижамной сорочки. | 1 |  |  |
|  | Обработка нижнего среза пижамной сорочки. | 1 |  |  |
|  | Утюжка готового изделия, складывание пижамной сорочки. | 1 |  |  |
|  | Ремонт одежды |  |  | «Профориентация» |
|  | Эстетика одежды. Виды ремонта одежды. Определение вида ремонта. Подбор ниток и тканей. Раскрой заплаты. | 1 |  |  |
|  | Подготовка места наложения заплаты. Притачивание заплаты накладным швом на швейной машине. | 1 |  |  |
|  | Выполнение штопки. Проверка качества работы. | 1 |  |  |
|  | Школьная швейная мастерская |  |  | «Профориентация» |
|  | План работы на четверть. Правила безопасной работы в мастерской. Санитарно-гигиенические требования. Организация рабочего места. | 1 |  |  |
|  | Обработка отдельных деталей и узлов поясных швейных изделий. |  |  | «Трудовая деятельность» |
|  | Обработка вытачек. Раствор вытачки, сутюживание концов вытачек. | 1 |  |  |
|  | Выполнение неразрезной заутюженной вытачки на образце. | 1 |  |  |
|  | Складка: виды (односторонняя, встречная, бантовая), назначение, конструкция, ширина и глубина. | 1 |  |  |
|  | Расчет ширины ткани на юбку со складками. | 1 |  |  |
|  | Разметка и выполнение односторонней складки на образце | 1 |  |  |
|  | Разметка и выполнение встречной складки на образце. | 1 |  |  |
|  | Разметка и выполнение бантовой складки на образце. | 1 |  |  |
|  | Проверка качества работы, оформление образцов в альбом. | 1 |  |  |
|  | Обработка срезов стачного шва.  Обработка срезов стачного шва ручными стежками (косыми, петельными). | 1 |  |  |
|  | Обработка срезов стачного шва зигзагообразной строчкой и на краеобметочной машине. | 1 |  |  |
|  | Обработка срезов стачного шва швом вподгибку с открытым срезом. | 1 |  |  |
|  | Обработка срезов стачного шва тесьмой. | 1 |  |  |
|  | Обработка срезов стачного шва окантовочным швом. | 1 |  |  |
|  | Обработка застежки в поясных изделиях. Обработка застежки тесьмой «молния» на образце. | 1 |  |  |
|  | Проверка качества работы, оформление образца в альбом. | 1 |  |  |
|  | Пришивание крючков, петель и кнопок на образце. | 1 |  |  |
|  | Выполнение петель из ниток на образце. | 1 |  |  |
|  | Обработка обмётанных петель. Определение размера петли. | 1 |  |  |
|  | Обработка застежки на крючках на образце. | 1 |  |  |
|  | Проверка качества работы, оформление образца в альбом. | 1 |  |  |
|  | Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой основы прямой юбки. Пошив прямой юбки. |  |  | «Трудовая деятельность» |
|  | Шерсть. Шерстяное волокно. Шерстяная пряжа. | 1 |  |  |
|  | Основные профессии прядильного и ткацкого производств | 1 |  |  |
|  | Получение шерстяных тканей. | 1 |  |  |
|  | Свойства шерстяных тканей. | 1 |  |  |
|  | Лабораторная работа. «Определение шерстяных и полушерстяных тканей». | 1 |  |  |
|  | Сведения о юбках: ткани для пошива, виды, фасоны. | 1 |  |  |
|  | Прямая юбка: мерки для построения чертежа, название деталей и контурных срезов выкройки. | 1 |  |  |
|  | Снятие мерок. | 1 |  |  |
|  | Построение чертежа основы прямой юбки в натуральную величину на свой размер. | 1 |  |  |
|  | Изготовление основы выкройки прямой двухшовной юбки. | 1 |  |  |
|  | Моделирование юбок на основе выкройки прямой юбки. | 1 |  |  |
|  | Изменение выкройки основы прямой юбки. | 1 |  |  |
|  | Подготовка ткани к раскрою. | 1 |  |  |
|  | Раскладка деталей выкройки юбки на ткани и раскрой. | 1 |  |  |
|  | Подготовка деталей кроя юбки к обработке. | 1 |  |  |
|  | Подготовка юбки к примерке. | 1 |  |  |
|  | Проведение примерки юбки. | 1 |  |  |
|  | Требования к обработке деталей изделия. План работы по пошиву прямой юбки. | 1 |  |  |
|  | Обработка вытачек на заднем и переднем полотнищах юбки. | 1 |  |  |
|  | Обработка боковых срезов прямой юбки. | 1 |  |  |
|  | Обработка застежки прямой юбки. | 1 |  |  |
|  | Обработка застёжки. Проверка качества работы. | 1 |  |  |
|  | Обработка пояса. | 1 |  |  |
|  | Обработка верхнего среза прямой юбки притачным поясом. | 1 |  |  |
|  | Обработка верхнего среза. Проверка качества работы. | 1 |  |  |
|  | Обработка нижнего среза прямой юбки. | 1 |  |  |
|  | Окончательная отделка прямой юбки. | 1 |  |  |
|  | Проверка качества готового изделия. | 1 |  |  |
|  | Практическое повторение. |  | «Школьный урок» |  |
|  | Заплата в виде аппликации. Ручной способ пришивания. Подбор ткани и рисунка для аппликации. Раскрой заплаты. | 1 |  |  |
|  | Примётывание заплаты вручную косыми стежками. | 1 |  |  |
|  | Утюжка изделия. Проверка качества работы. | 1 |  |  |
|  | Прихватка прямоугольной или овальной формы в лоскутной технике. | 1 |  |  |
|  | Раскрой деталей прихватки. | 1 |  |  |
|  | Сметывание деталей прихватки. | 1 |  |  |
|  | Стачивание деталей прихватки. | 1 |  |  |
|  | Стачивание деталей прихватки. ВТО швов. | 1 |  |  |
|  | Соединение деталей прихватки между собой | 1 |  |  |
|  | Обработка срезов прихватки косой бейкой. | 1 |  |  |
|  | Обработка срезов прихватки косой бейкой. | 1 |  |  |
|  | Окончательная отделка прихватки. ВТО готовой прихватки. | 1 |  |  |
|  | Школьная швейная мастерская |  |  | «Профориентация» |
|  | План работы на четверть. Правила безопасной работы в мастерской. Санитарно-гигиенические требования. Организация рабочего места. Чистка и смазка шв. машин. | 1 |  |  |
| . | Отделка швейных изделий. Оборки |  |  | «Школьный урок» |
|  | Вид отделки - оборки. Название срезов детали оборки. Правила расчета длины ткани на оборку. | 1 |  |  |
|  | Правила раскроя оборок. Виды обработки отлетного среза оборки. Обработка отлетного среза оборки ручным способом на образце. | 1 |  |  |
|  | Обработка отлетного среза оборки зигзагообразной машинной строчкой на образце. | 1 |  |  |
|  | Обработка отлетного среза оборки швом вподгибку и закрепление подгиба двойной машинной строчкой на образце | 1 |  |  |
|  | Обработка отлетного среза оборки окантовочным швом на образце. | 1 |  |  |
|  | Соединение оборки с основной деталью стачным швом на образце. | 1 |  |  |
|  | Соединение оборки с основной деталью накладным швом на образце. | 1 |  |  |
|  | Втачивание оборки в шов соединения двух деталей на образце. | 1 |  |  |
|  | Проверка качества работы, оформление образца в альбом. | 1 |  |  |
|  | Построение чертежа и пошив расклешенной юбки. |  |  | «Трудовая деятельность» |
|  | Клешевые юбки. Юбка «солнце», «полу-солнце». Название деталей. | 1 |  |  |
|  | Снятие мерок и построение чертежа юбки «солнце» в масштабе 1:4. | 1 |  |  |
|  | Построение чертежа юбки «солнце» в натуральную величину и подготовка выкройки к раскрою. | 1 |  |  |
|  | Построение чертежа юбки «полу-солнце» в масштабе 1:4. | 1 |  |  |
|  | Построение чертежа юбки « полу-солнце» в натуральную величину и подготовка выкройки к раскрою. | 1 |  |  |
|  | Подготовка ткани к раскрою и раскрой клешевой юбки. | 1 |  |  |
|  | Подготовка деталей юбки к обработке. Проложить копировальные строчки. | 1 |  |  |
|  | Подготовка изделия к примерке. Сметывание изделия. Проведение примерки. Внесение уточнений. | 1 |  |  |
|  | План работы по пошиву клёшевой юбки. Обработка боковых швов. | 1 |  |  |
|  | Обработка верхнего среза юбки обтачкой. | 1 |  |  |
|  | Обработка верхнего среза юбки. | 1 |  |  |
|  | Обработка нижнего среза. | 1 |  |  |
|  | Обработка нижнего среза. | 1 |  |  |
|  | ВТО готового изделия. Проверка качества работы. | 1 |  |  |
|  | Лоскутная пластика. Изготовление покрывала. |  |  | "Организация предметно-эстетической среды" |
|  | Выбор орнамента. Подбор ниток, подготовка ткани к раскрою. | 1 |  |  |
|  | Выкраивание деталей по шаблону. | 1 |  |  |
|  | Соединение деталей | 1 |  |  |
|  | Соединение деталей. | 1 |  |  |
|  | Соединение деталей. | 1 |  |  |
|  | Смётывание двух частей покрывала | 1 |  |  |
|  | Стачивание частей покрывала. | 1 |  |  |
|  | Окончательная ВТО изделия. | 1 |  |  |
|  | Практическое повторение. |  |  | «Профориентация» |
|  | Изонить. Подбор рисунка, ниток для изонити. | 1 |  |  |
|  | Проколы по точкам. | 1 |  |  |
|  | Вышивание. | 1 |  |  |
|  | Вышивание. | 1 |  |  |
|  | Вышивание. | 1 |  |  |
|  | Пошив мягкой игрушки. Сведения из истории игрушек. Материалы для изготовления и отделки игрушек. | 1 |  |  |
|  | Выбор игрушки по журналу. Заготовка шаблонов деталей игрушки. Подготовка ткани к раскрою. | 1 |  |  |
|  | Раскрой деталей игрушки. Разметка отверстия. | 1 |  |  |
|  | Сметывание деталей игрушки. | 1 |  |  |
|  | Соединение деталей ручным обтачным швом. | 1 |  |  |
|  | Набивка. Зашивание отверстия в игрушке. | 1 |  |  |
|  | Присоединение дополнительных деталей. | 1 |  |  |
|  | Окончательная отделка игрушки. | 1 |  |  |
|  | Аппликация на ткани (под рамку). Составление эскиза аппликации в альбоме. | 1 |  |  |
|  | Заготовка шаблонов деталей аппликации. Обводка шаблонов на изнаночной стороне ткани. | 1 |  |  |
|  | Расположение деталей аппликации на основе. Смётывание. | 1 |  |  |
|  | Закрепление зигзагообразной строчкой. ВТО. | 1 |  |  |

**Тематическое планирование 8 класс**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Тема урока | Кол-ч | Дата | Модуль воспитания |
|  | Школьная швейная мастерская |  |  | «Профориентация» |
|  | Ознакомление с задачами и планом работы на год. Правила поведения и безопасной работы в швейной мастерской. Санитарно-гигиенические требования.  Профессия швеи – мотористки. | 1 |  |  |
|  | Вышивание гладью |  |  | «Эстетика» |
|  | Виды отделки. Вышивка гладью. Применение вышивки для украшения швейного изделия. Материалы, инструменты и приспособления для вышивки. | 1 |  |  |
|  | Способы перевода рисунка на ткань. Выбор рисунка и подбор ниток. Подготовка ткани для вышивки (салфетка). | 1 |  |  |
|  | Перевод рисунка на ткань. | 1 |  |  |
|  | Приемы вышивки гладью. Односторонняя гладь, или гладь верхошов. | 1 |  |  |
|  | Выполнение гладьевых стежков. | 1 |  |  |
|  | Двусторонняя гладь. Выполнение стежков. | 1 |  |  |
|  | Выполнение гладьевых стежков. | 1 |  |  |
|  | Выпуклая гладь. Выполнение стежков. | 1 |  |  |
|  | Выполнение гладьевых стежков. | 1 |  |  |
|  | Косая гладь. Выполнение стежков. | 1 |  |  |
|  | Выполнение вышивки на салфетке с использованием различных видов глади. | 1 |  |  |
|  | Контурная гладь. Выполнение стежков. | 1 |  |  |
|  | Выполнение вышивки на салфетке с использованием различных видов глади. | 1 |  |  |
|  | Штриховая гладь. Выполнение стежков. | 1 |  |  |
|  | Выполнение вышивки на салфетке с использованием различных видов глади. | 1 |  |  |
|  | Белая гладь**.** Выполнение стежков. | 1 |  |  |
|  | Выполнение вышивки на салфетке с использованием различных видов глади. | 1 |  |  |
|  | Декоративная заплата – вышивка, с использованием различных видов глади. | 1 |  |  |
|  | Подготовка изделия к ремонту. Подбор рисунка для ремонта. Перевод рисунка. | 1 |  |  |
|  | Выполнение вышивки с использованием различных видов глади. | 1 |  |  |
|  | Выполнение вышивки с использованием различных видов глади. | 1 |  |  |
|  | Окончательная отделка вышивки. Утюжка. | 1 |  |  |
|  | Элементы материаловедения. |  |  | «Профориентация» |
|  | Волокна шелка. Пряжа из волокон шелка. Свойства шелковых тканей | 1 |  |  |
|  | Л/р «Сравнение х/б, льняных, шерстяных и шелковых тканей по технологическим свойствам.» | 1 |  |  |
|  | Волокна искусственного шёлка. Свойства тканей и искусственного шелка. | 1 |  |  |
|  | Волокна искусственного шелка. Свойства тканей и искусственного шелка.  Л/р «Определение волокон капрона, лавсана, нитрона по внешнему виду, на ощупь, по характеру горения. Изучение свойств синтетического волокна (прочности, способность смачиваться водой, стойкость при нагревании)». | 1 |  |  |
|  | Синтетические волокна. Свойства тканей из синтетических и смешанных волокон. | 1 |  |  |
|  | Соединение основных деталей плечевого изделия. |  |  | «Трудовая деятельность» |
|  | Сведения о блузках. Ткани для блузок. Фасоны блузок без рукавов и с короткими цельнокроеными рукавами | 1 |  |  |
|  | Экскурсия в магазин тканей. Ткани для блузок. | 1 |  |  |
|  | Мерки для построения чертежа основы блузки. | 1 |  |  |
|  | Снятие мерок. | 1 |  |  |
|  | Построение чертежа основы блузки.  Названия контурных срезов и деталей. | 1 |  |  |
|  | Расчет расхода ткани на блузку. | 1 |  |  |
|  | Построение чертежа основы прямой блузки в натуральную величину и подготовка выкройки к раскрою. | 1 |  |  |
|  | Моделирование блузок на основе выкройки прямой блузки. | 1 |  |  |
|  | Подготовка ткани к раскрою. | 1 |  |  |
|  | Раскладка деталей выкройки блузки на ткани и раскрой. | 1 |  |  |
|  | Подготовка деталей кроя блузки к обработке. | 1 |  |  |
|  | Способы обработки горловины в блузке. | 1 |  |  |
|  | Способы обработки пройм в блузке. | 1 |  |  |
|  | Способы обработки низа цельнокроеного рукава в блузке. | 1 |  |  |
|  | Виды обработки низа блузки в зависимости от ее назначения (двойной строчкой, швом вподгибку с закрытым срезом, притачным поясом). | 1 |  |  |
|  | Сметывание деталей блузки. Проведение примерки блузки. | 1 |  |  |
|  | Обработка нагрудных вытачек на детали кроя переда. | 1 |  |  |
|  | Обработка плечевых срезов. | 1 |  |  |
|  | Обработка среза горловины косой обтачкой. | 1 |  |  |
|  | Обработка боковых срезов. | 1 |  |  |
|  | Обработка срезов пройм косой обтачкой. | 1 |  |  |
|  | Обработка нижнего среза. | 1 |  |  |
|  | Окончательная отделка блузки, утюжка и складывание изделия. | 1 |  |  |
|  | Практическое повторение: «Пошив жилета» |  |  | «Профориентация» |
|  | Выбор модели жилета из журнала мод. Описание модели. Расчет расхода ткани. | 1 |  |  |
|  | Подготовка ткани к раскрою. | 1 |  |  |
|  | Раскладка деталей выкройки жилета на ткани и раскрой. | 1 |  |  |
|  | Подготовка деталей кроя жилета к обработке. Составление плана работы по пошиву. | 1 |  |  |
|  | Сметывание деталей жилета. Проведение примерки. | 1 |  |  |
|  | Обработка нагрудных вытачек, рельефов на детали кроя полочки. | 1 |  |  |
|  | Обработка плечевых срезов. | 1 |  |  |
|  | Обработка боковых срезов. | 1 |  |  |
|  | Обработка среза горловины, середины переда и нижнего среза косой обтачкой. | 1 |  |  |
|  | Обработка среза горловины, середины переда и нижнего среза косой обтачкой. | 1 |  |  |
|  | Обработка срезов пройм косой обтачкой. | 1 |  |  |
|  | Обработка срезов пройм косой обтачкой. | 1 |  |  |
|  | Окончательная отделка изделия. ВТО. | 1 |  |  |
|  | Школьная швейная мастерская |  |  | «Профориентация» |
|  | Обязанности по сохранению оборудования в мастерской. Проверка состояния и подготовка к работе инструмента и швейных машин. | 1 |  |  |
|  | Сведения об одежде |  |  | «Эстетика» |
|  | Стиль в одежде и мода. |  |  |  |
|  | Комплекты женской одежды. Силуэт в одежде. | 1 |  |  |
|  | Фасоны плечевых изделий. | 1 |  |  |
|  | Учет особенностей фигуры при выборе фасона изделия. Фигуры людей в зависимости от осанки. Описание фасона изделия. | 1 |  |  |
|  | Изготовление выкройки цельнокроеного платья на основе выкройки блузки и раскрой. |  |  | «Профориентация» |
|  | Сведения о платье. Платье цельнокроеное. | 1 |  |  |
|  | Фасоны цельнокроеного платья, описание фасонов. | 1 |  |  |
|  | Использование выкройки блузки для изготовления выкройки платья. Название деталей и контурных срезов выкройки. Детали платья. |  |  |  |
|  | Виды выреза горловины в платье без воротника (круглый, каре, углом). Моделирование выреза горловины в платье без воротника. | 1 |  |  |
|  | Разработка фасонов. Расчет и расположение вытачек по линии талии. Изменение выкройки основы блузки. Снятие мерки длины изделия. | 1 |  |  |
|  | Изготовление выкройки цельнокроеного платья прямого силуэта в масштабе 1:4. | 1 |  |  |
|  | Изготовление выкройки цельнокроеного платья свободного силуэта в масштабе 1:4. | 1 |  |  |
|  | Подготовка выкройки платья к раскрою. | 1 |  |  |
|  | Раскладка выкройки на ткани. Раскрой. | 1 |  |  |
|  | Платье цельнокроеное прямого, приталенного или свободного силуэта без воротника и рукавов или с цельными рукавами. |  |  | «Профориентация» |
|  | Отделка ткани. Дефекты ткацкого производства. | 1 |  |  |
|  | Виды обтачек (долевая, поперечная, косая и подкройная). Способы раскроя подкройной обтачки. | 1 |  |  |
|  | Правила обработки и соединения с горловиной подкройной обтачки. Изготовление образцов горловины разной формы (каре, круглый вырез, вырез углом, с застежкой посередине переда или на спинке). | 1 |  |  |
|  | Обработка среза горловины подкройной обтачкой на образце. | 1 |  |  |
|  | Сметывание деталей. Примерка платья. | 1 |  |  |
|  | Устранение дефектов после примерки. Проведение второй примерки. | 1 |  |  |
|  | Изготовление подкройной обтачки, соединение по плечевым срезам. | 1 |  |  |
|  | Обработка выточек | 1 |  |  |
|  | Обработка плечевых срезов. | 1 |  |  |
|  | Обработка среза горловины подкройной обтачкой | 1 |  |  |
|  | Обработка боковых срезов. | 1 |  |  |
|  | Обработка срезов пройм подкройной обтачкой | 1 |  |  |
|  | Обработка карманов. | 1 |  |  |
|  | Соединение накладных карманов с изделием | 1 |  |  |
|  | Обработка пояса. | 1 |  |  |
|  | Обработка нижнего среза. | 1 |  |  |
|  | Окончательная отделка изделия | 1 |  |  |
|  | Проверка качества готового изделия. | 1 |  |  |
|  | Ремонт одежды. |  |  | «Эстетика» |
|  | Виды ремонта в зависимости от характера изделия (ткани, формы, вида повреждения, степени износа). | 1 |  |  |
|  | Определение способа ремонта. Подбор ткани, ниток для заплаты. Подготовка заплаты. | 1 |  |  |
|  | Наложение заплаты стачным швом на образце. | 1 |  |  |
|  | Проверка качества работы. Оформление в альбом. |  |  |  |
|  | Штуковка. Применение  штуковки. Выполнение штуковки на образце. | 1 |  |  |
|  | Проверка качества работы. Оформление в альбом. | 1 |  |  |
|  | Заплата в виде аппликации. Изготовление аппликации. | 1 |  |  |
|  | Использование зигзагообразной строчки и петельных стежков для наложения заплаты в виде аппликации. | 1 |  |  |
|  | Проверка качества работы. Оформление в альбом. | 1 |  |  |
|  | Практическое повторение |  |  | «Профориентация» |
|  | Раскрой простыни. | 1 |  |  |
|  | Обработка срезов швом вподгибку с закрытым срезом. | 1 |  |  |
|  | Обработка срезов швом вподгибку с закрытым срезом. | 1 |  |  |
|  | ВТО готового изделия. Контроль качества. | 1 |  |  |
|  | Наволочка с клапаном. Стандартные размеры. Раскрой наволочек. Отметка ширины клапана. | 1 |  |  |
|  | Обработка поперечных срезов швом вподгибку с закрытым срезом. | 1 |  |  |
|  | Обработка поперечных срезов швом вподгибку с закрытым срезом. | 1 |  |  |
|  | Обработка боковых срезов детали наволочки двойным швом. | 1 |  |  |
|  | Обработка боковых срезов детали наволочки двойным швом. | 1 |  |  |
|  | ВТО готового изделия. Контроль качества. | 1 |  |  |
|  | Пододеяльник. Раскрой пододеяльника с вырезом в виде ромба. ВТО изделия. Раскрой пододеяльника. | 1 |  |  |
|  | Заготовка деталей обтачки для обработки выреза пододеяльника. | 1 |  |  |
|  | Обработка выреза пододеяльника. | 1 |  |  |
|  | Обработка выреза пододеяльника. | 1 |  |  |
|  | Обработка долевых срезов пододеяльника двойным швом. | 1 |  |  |
|  | Обработка боковых срезов детали пододеяльника двойным швом. | 1 |  |  |
|  | ВТО готового изделия. Контроль качества. | 1 |  |  |
|  | Выполнение заказов для нужд школы. Ремонт детской одежды | 1 |  |  |
|  | Замена замков. Наложение заплат. | 1 |  |  |
|  | Пришивание пуговиц, петель к верхній одежде. | 1 |  |  |
|  | Изготовление новогоднего костюма. Просмотр журналов, выбор модели. Подготовка ткани к раскрою. | 1 |  |  |
|  | Раскрой. Смётывание. Примерка. | 1 |  |  |
|  | Пошив костюма. Окончательная отделка. ВТО. | 1 |  |  |
|  | Школьная швейная мастерская |  |  | «Профориентация» |
|  | Правила поведения и безопасной работы в швейной мастерской. Обязанности по сохранению оборудования в мастерской. Санитарно-гигиенические требования. Добросовестное отношение к труду. | 1 |  |  |
|  | Отделка легкой одежды. |  |  | «Эстетика» |
|  | Виды отделки легкой одежды. Различия между оборками, рюшами и воланами. | 1 |  |  |
|  | Рюши. Применение рюша в швейных изделиях. | 1 |  |  |
|  | Правила раскроя отделочных деталей.  Раскрой рюшей. Обработка на машине зигзагообразной строчкой обрезных срезов отделочных деталей. | 1 |  |  |
|  | Соединение рюша с основной деталью на образце. | 1 |  |  |
|  | Воланы. Их применение в швейных изделиях. | 1 |  |  |
|  | Построение чертежа и изготовление выкройки волана к круглому вырезу горловины. | 1 |  |  |
|  | Раскрой волана. Обработка на машине зигзагообразной строчкой отлётного среза отделочных деталей. | 1 |  |  |
|  | Соединение волана с основной деталью на образце. | 1 |  |  |
|  | Построение чертежа и изготовление выкройки волана к вырезу горловины углом | 1 |  |  |
|  | Раскрой волана. Обработка на машине зигзагообразной строчкой отлётного среза отделочных деталей. | 1 |  |  |
|  | Соединение волана с основной деталью на образце. | 1 |  |  |
|  | Построение чертежа и изготовление выкройки волана в виде оборки. | 1 |  |  |
|  | Мелкие складочки и защипы. Их применение в одежде. | 1 |  |  |
|  | Выполнение на образце мелких складочек и защипов. | 1 |  |  |
|  | Мережка. Применение мережки в швейных изделиях. | 1 |  |  |
|  | Подготовка ткани к выполнению мережки. | 1 |  |  |
|  | Выполнение мережки «кисточка» на образце | 1 |  |  |
|  | Выполнение мережки «кисточка» | 1 |  |  |
|  | Выполнение мережки «столбик» на образце. | 1 |  |  |
|  | Выполнение мережки «столбик» | 1 |  |  |
|  | Выполнение мережки «снопик» на образце. | 1 |  |  |
|  | Выполнение мережки «снопик» | 1 |  |  |
|  | Выполнение мережки «раскол» на образце с обработкой среза швом вподгибку. | 1 |  |  |
|  | Выполнение мережки «раскол» | 1 |  |  |
|  | Построение чертежа основы платья. |  |  | «Профориентация» |
|  | Общее представление о получении синтетических волокон и пряжи. Виды синтетического волокна (капрон, лавсан, нитрон). | 1 |  |  |
|  | *Лабораторная работа.*Определение волокон капрона, лавсана, нитрона по внешнему виду, на ощупь, по характеру горения. | 1 |  |  |
|  | Получение пряжи из синтетических и смешанных волокон. | 1 |  |  |
|  | *Лабораторная работа.* Изучение свойств синтетического волокна (прочности, способности смачиваться водой, стойкости при нагревании). | 1 |  |  |
|  | Экскурсия в магазин тканей. Ткани из смешанных и синтетических волокон. | 1 |  |  |
|  | Детали цельнокроеного платья. Названия контурных срезов выкройки. | 1 |  |  |
|  | Основные условные линии и ориентирные точки фигуры. Мерки для платья, правила их снятия. Снятие мерок. | 1 |  |  |
|  | Построение чертежа основы цельнокроеного платья в натуральную величину. Прибавки. Построение сетки. | 1 |  |  |
|  | Построение чертежа спинки. | 1 |  |  |
|  | Построение чертежа переда. | 1 |  |  |
|  | Подготовка деталей выкройки к раскрою. Название контурных срезов выкройки. | 1 |  |  |
|  | Построение чертежей основы втачного длинного рукава и воротника на стойке. Обработка воротника. |  |  | «Профориентация» |
|  | Сведения о рукавах. Название линий и точки чертежа длинного прямого рукава и манжеты. | 1 |  |  |
|  | Мерки для построения чертежа основы длинного прямого рукава и манжеты. Снятие мерок. | 1 |  |  |
|  | Построение чертежа основы длинного прямого рукава. Построение сетки, линии оката. | 1 |  |  |
|  | Построение линии низа, построение линии низа короткого рукава и манжеты | 1 |  |  |
|  | Подготовка деталей выкройки к раскрою. | 1 |  |  |
|  | Сведения о воротниках. Фасоны воротников. Снятие мерок. | 1 |  |  |
|  | Построение чертежа воротника - стойки. | 1 |  |  |
|  | Построение чертежа отложного воротника для изделий с застежкой до верха. | 1 |  |  |
|  | Построение чертежа отложного воротника для изделий с отворотами. | 1 |  |  |
|  | Раскрой из ткани деталей отложного воротника (без прокладки), с учётом направления долевой нити, рисунка | 1 |  |  |
|  | Обработка отложного воротника (без прокладки) на образце. | 1 |  |  |
|  | Раскрой из ткани деталей воротника на стойке, с учётом направления долевой нити, рисунка | 1 |  |  |
|  | Обработка воротника на стойке на образце. Проверка качества работы. | 1 |  |  |
|  | Обработка деталей с кокетками. |  |  | «Трудовая деятельность» |
|  | Кокетка: виды, соединение с деталью, обработка нижнего среза. Отделка. | 1 |  |  |
|  | Элементарное моделирование кокеток. | 1 |  |  |
|  | Подготовка ткани к раскрою. Раскрой основной детали, кокетки с прямым нижним срезом. | 1 |  |  |
|  | Соединение кокетки с прямым нижним срезом с основной деталью стачным швом на образце. ВТО готового образца | 1 |  |  |
|  | Подготовка ткани к раскрою. Раскрой основной детали, кокетки с прямым нижним срезом. | 1 |  |  |
|  | Соединение кокетки с прямым нижним срезом с основной деталью настрочным швом на образце. | 1 |  |  |
|  | Подготовка ткани к раскрою. Раскрой основной детали, кокетки с прямым нижним срезом. | 1 |  |  |
|  | Соединение кокетки с прямым нижним срезом с основной деталью накладным швом на образце. | 1 |  |  |
|  | Подготовка ткани к раскрою. Раскрой основной детали, кокетки с фигурным или овальным нижним срезом. | 1 |  |  |
|  | Соединение кокетки с фигурным или овальным нижним срезом с основной деталью накладным швом на образце. | 1 |  |  |
|  | Подготовка ткани к раскрою. Раскрой основной детали, кокетки и оборки. | 1 |  |  |
|  | Обработка нижнего среза кокетки оборкой на образце. ВТО готового образца. | 1 |  |  |
|  | Изготовление выкройки по основе платья и раскрой блузки с застежкой доверху. |  |  | «Профориентация» |
|  | Фасоны блузок: выбор и описание. | 1 |  |  |
|  | Экскурсия в магазин. Фасоны блузок. | 1 |  |  |
|  | План работы по изготовлению блузки. Моделирование блузок. Изменение выкройки основы платья. Нанесение линии низа блузки. Припуск на обработку застежки в середине полочки платья. | 1 |  |  |
|  | Изготовление выкройки блузки с застежкой до верха. Подготовка деталей выкройки к раскрою. | 1 |  |  |
|  | Подготовка ткани к раскрою. Раскладка деталей выкройки блузки на ткани. Раскрой блузки | 1 |  |  |
|  | Подготовка деталей кроя блузки к обработке. Прокладывание копировальных строчек по контурным срезам и контрольным линиям. | 1 |  |  |
|  | Соединение воротника на стойке с горловиной и рукава с проймой. |  |  |  |
|  | Приспособления малой механизации. Установка линеек и лапок на швейной машине. Пробные строчки (стр. 7) | 1 |  |  |
|  | Сметывание, примерка, возможные исправления. | 1 |  |  |
|  | Проведение второй примерки. План работы по пошиву блузки с застёжкой до верха. | 1 |  |  |
|  | Обработка вытачек. Обработка подбортов. | 1 |  |  |
|  | Обработка плечевых срезов. Обработка боковых срезов. | 1 |  |  |
|  | Обработка воротника. | 1 |  |  |
|  | Соединение воротника с горловиной. | 1 |  |  |
|  | Обработка рукавов. | 1 |  |  |
|  | Соединение рукавов с проймами. | 1 |  |  |
|  | Обработка нижнего среза. | 1 |  |  |
|  | Разметка и обработка петель. | 1 |  |  |
|  | Пришивание пуговиц. | 1 |  |  |
|  | Окончательная отделка. Проверка качества работы. Утюжка складывание изделия по стандарту. Анализ выполненной работы. | 1 |  |  |
|  | Школьная швейная мастерская |  |  | «Профориентация» |
|  | Правила поведения и безопасной работы в швейной мастерской. Обязанности по сохранению оборудования в мастерской. Санитарно-гигиенические требования. План работы на четверть. | 1 |  |  |
|  | Изготовление выкройки по основе платья и раскрой халата. |  |  | «Эстетика» |
|  | Фасоны халатов: назначение, ткани для пошива. | 1 |  |  |
|  | Халат с отложным воротником. Описание модели. | 1 |  |  |
|  | Особенности изготовления выкройки халата на основе цельнокроеного платья. | 1 |  |  |
|  | Выбор модели халата и описание фасона. | 1 |  |  |
|  | Изготовление выкройки халата в натуральную величину. | 1 |  |  |
|  | Изготовление выкройки отложного воротника и подборта. | 1 |  |  |
|  | Изготовление выкройки рукава и манжеты. | 1 |  |  |
|  | Расчет расхода ткани при пошиве халата. | 1 |  |  |
|  | Подготовка ткани к раскрою. | 1 |  |  |
|  | Раскладка выкройки на ткани с учетом рисунка и припусков на швы. | 1 |  |  |
|  | Раскрой деталей изделия. | 1 |  |  |
|  | Обработка бортов подбортами в легком женском платье. |  |  |  |
|  | План работы по пошиву халата. Подготовка деталей к обработке. | 1 |  |  |
|  | Сметывание деталей халата. Подготовка халата к примерке. | 1 |  |  |
|  | Примерка. Возможные исправления. | 1 |  |  |
|  | Обработка кокеток полочек. | 1 |  |  |
|  | Соединение кокетки с основными деталями полочек. | 1 |  |  |
|  | Обработка кокетки спинки. | 1 |  |  |
|  | Соединение кокетки с основной деталью спинки. | 1 |  |  |
|  | Обработка плечевых срезов. | 1 |  |  |
|  | Обработка боковых срезов. | 1 |  |  |
|  | Обработка воротника. | 1 |  |  |
|  | Обработка подборта. Соединение подборта с изделием. | 1 |  |  |
|  | Вымётывание канта | 1 |  |  |
|  | Соединение воротника с горловиной изделия, с одновременным обтачиванием бортов подбортами. | 1 |  |  |
|  | Обработка нижнего среза халата. | 1 |  |  |
|  | Обработка рукавов. Нижнего среза рукава. | 1 |  |  |
|  | Соединение рукавов с проймами. | 1 |  |  |
|  | Вмётывание рукава в пройму | 1 |  |  |
|  | Обработка карманов. | 1 |  |  |
|  | Соединение карманов с основными деталями полочек. | 1 |  |  |
|  | Разметка и обработка петель. | 1 |  |  |
|  | Пришивание пуговиц. | 1 |  |  |
|  | Окончательная отделка и ВТО готового изделия. | 1 |  |  |
|  | Массовое производство швейных изделий. |  |  | «Профориентация» |
|  | Пооперационное разделение труда при массовом изготовлении швейных изделий. Содержание работы на отдельных рабочих местах при операционном разделении труда. Машинные и ручные работы на швейной фабрике. | 1 |  |  |
|  | Виртуальная экскурсия на швейную фабрику. Ознакомление с технологией массового пошива швейных изделий. Просмотр презентации. | 1 |  |  |
|  | Машинные стежки и строчки (стр 4). Рабочие механизмы швейной машины. | 1 |  |  |
|  | Приспособления к швейным машинам. (стр. 7) | 1 |  |  |
|  | Установка приспособлений малой механизации (установка лапки). Образование челночного машинного стежка. | 1 |  |  |
|  | Неполадки в работе швейной машины. Причины возникновения, способы устранения. | 1 |  |  |
|  | Неполадки в работе швейной машины. Причины возникновения, способы устранения. | 1 |  |  |
|  | Уход за швейной машиной. | 1 |  |  |
|  | Чистка и смазка швейной машины. Разборка и сборка челночного комплекта. | 1 |  |  |
|  | Машинные швы. Выполнение двойного шва на образце. Технические требования. Контроль шва. ВТО. | 1 |  |  |
|  | Выполнение запошивочного шва на образце. Технические требования к выполнению шва. | 1 |  |  |
|  | Контроль качества выполненного шва. | 1 |  |  |
|  | Окантовочный шов. Обработка среза детали окантовочным швом с открытым срезом на образце. | 1 |  |  |
|  | Окантовочный шов с открытым срезом. Контроль качества. | 1 |  |  |
|  | Обработка среза детали окантовочным швом с закрытым срезом (одинарной косой обтачкой) на образце. | 1 |  |  |
|  | Обработка среза детали окантовочным швом с закрытым срезом (одинарной косой обтачкой) на образце. | 1 |  |  |
|  | Обработка среза детали окантовочным швом с закрытым срезом (двойной косой обтач) на образце. | 1 |  |  |
|  | Обработка среза детали окантовочным швом с закрытым срезом (двойной косой обтачкой) на образце. | 1 |  |  |
|  | Практическое повторение. |  |  | «Профориентация» |
|  | Кепи, берет, шляпа. Назначение, фасоны. Название деталей и контурных срезов. Детали кроя. | 1 |  |  |
|  | Кепи. Раскладка деталей выкройки кепи на ткани и раскрой. Составление плана работы по пошиву кепи. | 1 |  |  |
|  | Соединение клиньев головки. | 1 |  |  |
|  | Соединение клиньев подкладки. | 1 |  |  |
|  | Обработка козырька. | 1 |  |  |
|  | Соединение деталей головки и козырька с подкладкой. | 1 |  |  |
|  | Выполнение отделочной строчки. Окончательная отделка изделия. Утюжка изделия. | 1 |  |  |
|  | Аппликация на ткани (под рамку). Составление эскиза аппликации в альбоме. | 1 |  |  |
|  | Заготовка шаблонов деталей аппликации. Обводка шаблонов на изнаночной стороне ткани. | 1 |  |  |
|  | Расположение деталей аппликации на основе. Смётывание. | 1 |  |  |
|  | Закрепление зигзагообразной строчкой. ВТО. | 1 |  |  |
|  | Аппликация на ткани (под рамку). Окончательная отделка. | 1 |  |  |

**Тематическое планирование 9 класс.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Тема урока | Кол  ч. | Дата | Модуль воспитания |
|  | Школьная швейная мастерская |  |  | «Профориентация» |
|  | Итоги обучения за прошлый год и задачи предстоящего. Первичный инструктаж по охране труда. | 1 |  |  |
|  | Особенности обработки изделий из синтетических тканей. |  |  |  |
|  | Ассортимент тканей из синтетических волокон и нитей: Блузочная, плательная, плащевая. Символы по уходу за тканью. | 1 |  |  |
|  | Определение волокнистого состава тканей. Технологические свойства синтетических тканей и их учет при пошиве изделий. | 1 |  |  |
|  | Лабораторные работы. Определение синтетических тканей по внешнему виду и на ощупь, по характеру горения нитей. | 1 |  |  |
|  | Технологические свойства тканей из синтетических волокон и нитей. | 1 |  |  |
|  | Изготовление выкройки по основе платья и раскрой платья, отрезного по линии талии или по линии бёдер. | 1 |  | Профориентация |
|  | Платье отрезное и цельнокроеное. Фасоны отрезного платья. Общий вид, детали кроя, отрезного по линии талии и по линии бедер. | 1 |  |  |
|  | Изготовление выкройки отрезного платья, отрезного по линии талии, на основе выкройки цельнокроеного платья в М 1: 4 | 1 |  |  |
|  | Изготовление выкройки отрезного платья, отрезного по линии бёдер, на основе выкройки цельнокроеного платья в М 1: 4 | 1 |  |  |
|  | Выбор и описание фасона платья на себя. Моделирование отрезного платья. | 1 |  |  |
|  | Детали кроя. | 1 |  |  |
|  | Моделирование рукавов. Использование выкройки прямого рукава для изготовления выкроек других фасонов. Изготовление выкройки рукава «фонарик». | 1 |  |  |
|  | Моделирование рукава для фасона «крылышко». | 1 |  |  |
|  | Подготовка выкройки к раскрою. Проверка качества выкройки. | 1 |  |  |
|  | Подготовка ткани к раскрою, раскладка деталей выкройки на ткани и раскрой. | 1 |  |  |
|  | Раскрой деталей платья с учетом припусков на швы. Проверка качества кроя. | 1 |  |  |
|  | Подготовка деталей кроя к обработке. | 1 |  |  |
|  | Соединение лифа с юбкой. |  |  | "Профориентация" |
|  | Составление плана пошива платья выбранного фасона по техническому рисунку (стр. 95). | 1 |  |  |
|  | Сметывание деталей лифа и рукава. | 1 |  |  |
|  | Сметывание деталей юбки. | 1 |  |  |
|  | Сметывание лифа и юбки. | 1 |  |  |
|  | Проведение первой примерки платья. | 1 |  |  |
|  | Возможные дефекты и правила их устранения. Вторая примерка. | 1 |  |  |
|  | Технология стачивания вытачек. | 1 |  |  |
|  | Влажно-тепловая обработка вытачек. | 1 |  |  |
|  | Стачивание плечевых срезов лифа. | 1 |  |  |
|  | Обработка срезов стачного шва на краеобметочной машине. ВТО. | 1 |  |  |
|  | Стачивание боковых срезов лифа. | 1 |  |  |
|  | Обработка срезов стачного шва на краеобметочной машине. ВТО. | 1 |  |  |
|  | Обработка внутреннего среза подбортов. | 1 |  |  |
|  | Соединение борта с подбортом. | 1 |  |  |
|  | Измерение выреза горловины, раскрой воротника и прокладки в воротник. | 1 |  |  |
|  | Обтачивание деталей воротника, выметывание канта. ВТО. | 1 |  |  |
|  | Вметывание воротника в горловину с совмещением контрольных меток. | 1 |  |  |
|  | Втачивание воротника в горловину. Выметывание шва на участке отворотов. | 1 |  |  |
|  | Стачивание срезов рукавов. Обработка срезов стачного шва на краеобметочной машине. ВТО. | 1 |  |  |
|  | Обработка нижних срезов рукава одним из способов. | 1 |  |  |
|  | Стачивание боковых срезов юбки. | 1 |  |  |
|  | Обработка срезов стачного шва на краеобметочной машине. ВТО. | 1 |  |  |
|  | Способы соединения юбки с лифом (стачным и накладным швом, со сборками по линии талии и без них). | 1 |  |  |
|  | Соединение лифа с юбкой. | 1 |  |  |
|  | Обработка срезов стачного шва на краеобметочной машине. ВТО. | 1 |  |  |
|  | Прокладывание машинных стежков сборки по окату. Вметывание рукава в пройму. | 1 |  |  |
|  | Втачивание рукава в пройму. | 1 |  |  |
|  | Обработка срезов стачного шва на краеобметочной машине. ВТО. | 1 |  |  |
|  | Выбор способа обработки низа изделия, обработка низа изделия. | 1 |  |  |
|  | Обработка низа изделия выбранным способом. | 1 |  |  |
|  | Разметка места расположения петель. | 1 |  |  |
|  | Обметывание петель машинным или ручным способом. | 1 |  |  |
|  | Разметка мест пришивания пуговиц. Пришивание пуговиц. | 1 |  |  |
|  | Раскрой пояса. Способы обработки пояса (обтачным или накладным швом). | 1 |  |  |
|  | Обработка пояса. | 1 |  |  |
|  | Окончательная отделка изделия. Оценка качества готового изделия. | 1 |  |  |
|  | Влажно-тепловая обработка изделий на швейной фабрике. |  |  | «Профориентация» |
|  | Оборудование отделочного цеха швейной фабрики. Правила охраны труда при выполнении влажно-тепловой обработки изделий. | 1 |  |  |
|  | Важно – тепловая обработка швейных изделий. | 1 |  |  |
|  | Терминология влажно - тепловой обработки | 1 |  |  |
|  | Экскурсия в Ателье | 1 |  |  |
|  | Трудовое законодательство. |  |  | «Профориентация» |
|  | Знакомство с трудовым кодексом. Основные права и обязанности рабочих и служащих. | 1 |  |  |
|  | Трудовой договор. Рабочее время и время отдыха. | 1 |  |  |
|  | Трудовая дисциплина. Расторжение трудового договора. | 1 |  |  |
|  | Отстранение от работы. Перевод на другую работу. | 1 |  |  |
|  | Практическое повторение. Пошив постельного комплекта. |  |  | «Профориентация» |
|  | Раскрой и пошив постельного белья. Подготовка ткани к раскрою. Раскрой по заданным размерам. | 1 |  |  |
|  | Обработка боковых срезов пододеяльника двойным швом. | 1 |  |  |
|  | Обработка боковых срезов пододеяльника. | 1 |  |  |
|  | Обработка поперечного среза пододеяльника. | 1 |  |  |
|  | Обработка среза, с учётом выреза для застёжки. | 1 |  |  |
|  | ВТО готового изделия. Контроль качества. | 1 |  |  |
|  | Раскрой простыни по заданным размерам. Замётывание поперечных срезов простыни ручными стежками. | 1 |  |  |
|  | Обработка долевых срезов простыни | 1 |  |  |
|  | Застрачивание срезов. ВТО готового изделия. | 1 |  |  |
|  | Раскрой кухонных полотенец | 1 |  |  |
|  | Обработка срезов полотенца окантовочным швом. | 1 |  |  |
|  | Обработка срезов полотенца окантовочным швом. | 1 |  |  |
|  | Обработка петель на полотенце. | 1 |  |  |
|  | Окончательная отделка изделия. | 1 |  |  |
|  | Пошив одежды для куклы. Выбор фасона. Подготовка ткани к раскрою. | 1 |  |  |
|  | Раскрой выбранной модели. | 1 |  |  |
|  | Составление плана работы по пошиву изделия (технологическая карта). Пошив изделия. | 1 |  |  |
|  | Работа по технологической карте. | 1 |  |  |
|  | Работа по пошиву изделия. | 1 |  |  |
|  | Окончательная отделка. ВТО готового изделия | 1 |  |  |
|  | Школьная швейная мастерская |  |  | «Профориентация» |
|  | Правила поведения и безопасной работы в швейной мастерской. Обязанности по сохранению оборудования в мастерской. Санитарно-гигиенические требования. Добросовестное отношение к труду. | 1 |  |  |
|  | Готовые выкройки и чертежи изделий в масштабе и в натуральную величину. |  |  | «Профориентация» |
|  | Журналы мод. Готовая выкройка: особенности названия деталей и контурных срезов. Виды готовых выкроек. | 1 |  |  |
|  | Условные обозначения линий, контрольных точек и размеров на чертежах в натуральную величину, цифровые обозначения на чертежах в уменьшенном масштабе. | 1 |  |  |
|  | Построение чертежа выкройки в натуральную величину на основе уменьшенного чертежа. | 1 |  |  |
|  | Использование миллиметровой бумаги для изготовления выкройки. | 1 |  |  |
|  | Выполнение упражнений по переводу выкроек. | 1 |  |  |
|  | Использование резца и кальки для перевода выкроек в натуральную величину и приложения к журналу мод. | 1 |  |  |
|  | Определение своего размера и выбор выкройки в соответствии с ним. Способы подгонки выкройки. Подгонка выкройки на свой размер. | 1 |  |  |
|  | Изменение стандартной выкройки в соответствии с особенностями фигуры. | 1 |  |  |
|  | Описание фасона изделия по журналу. Анализ выкройки и чертежа. | 1 |  |  |
|  | Раскрой по готовым выкройкам или чертежам и пошив легкой женской одежды. |  |  | «Трудовая деятельность» |
|  | Выбор фасона изделия (платье, блузка и др.). Анализ фасона. | 1 |  |  |
|  | Перевод выкройки в натуральную величину из журнала мод. Названия деталей, контрольные обозначения, описания к выкройке и чертежу. | 1 |  |  |
|  | Проверка выкройки в соответствии со своими мерками. Подбор ткани, ниток и фурнитуры для изготовления выбранного изделия. | 1 |  |  |
|  | Расчет расхода ткани на изделие с учетом ее ширины. Подготовка ткани к раскрою и раскладка деталей выкройки на ткани. | 1 |  |  |
|  | Раскрой крупных деталей изделия с учетом припусков на швы. | 1 |  |  |
|  | Раскрой мелких деталей изделия с учетом припусков на швы. | 1 |  |  |
|  | Подготовка деталей кроя к обработке. Перенос меловых линий. | 1 |  |  |
|  | Составление плана пошива выбранного изделия по рисунку. | 1 |  |  |
|  | Пошив выбранного изделия в соответствии плану пошива. Сметывание деталей. Примерка платья. | 1 |  |  |
|  | Устранение дефектов после примерки. Проведение второй примерки. | 1 |  |  |
|  | Изготовление подкройной обтачки, соединение по плечевым срезам. | 1 |  |  |
|  | Обработка выточек | 1 |  |  |
|  | Обработка плечевых срезов. | 1 |  |  |
|  | Обработка среза горловины подкройной обтачкой | 1 |  |  |
|  | Обработка боковых срезов. | 1 |  |  |
|  | Обработка срезов пройм подкройной обтачкой | 1 |  |  |
|  | Обработка пояса. | 1 |  |  |
|  | Обработка нижнего среза. | 1 |  |  |
|  | Окончательная отделка изделия | 1 |  |  |
|  | Проверка качества готового изделия. | 1 |  |  |
|  | Оборудование швейного цеха. |  |  | «Профориентация» |
|  | Универсальные промышленные машины: модели 97-класса, 1022-го класса, «Текстима» и др., скорость, виды выполняемых работ, основные механизмы; правила безопасной работы на универсальных промышленных швейных машинах. | 1 |  |  |
|  | Подготовка универсальной швейной машины к работе; заправка нитей в машину; пуск и остановка универсальной швейной машины; строчка без ниток по бумаге; по прямым и закругленным линиям; регулятор строчек; выполнение строчек разной длины; устройство регулятора; приспособления к универсальной швейной машине; выполнение пробных строчек с направляющей линейкой для подшивания; | 1 |  |  |
|  | Выполнения окантовочного шва на прямых срезах с помощью приспособления; выполнение окантовочного шва на закругленных срезах с помощью приспособления; | 1 |  |  |
|  | Виды специальных швейных машин; заправка нитей; правила безопасной работы на специальных швейных машинах; швейные машины-автоматы и полуавтоматы: характеристика и назначение; последовательность изготовления изделия несложной формы | 1 |  |  |
|  | Самостоятельная работа. |  |  | «Трудовая деятельность» |
|  | Фартук на поясе в стиле пэчворк. Ткани для пошива, детали, названия контурных срезов, швы. План работы по пошиву фартука на поясе. | 1 |  |  |
|  | Снятие мерок. Построение чертежа фартука на поясе. | 1 |  |  |
|  | Подготовка ткани и деталей выкройки к раскрою. Готовим лоскутное полотно для нижней части фартука, квадратики 5\*5 см. Раскрой. | 1 |  |  |
|  | Раскрой квадратиков из ткани. | 1 |  |  |
|  | Подготовка деталей кроя фартука к обработке. Выкладываем квадратики в том порядке, в каком они будут располагаться по рисунку. | 1 |  |  |
|  | Сшиваем. Получаем лоскутное полотно для нижней части фартука. | 1 |  |  |
|  | Швы заутюживаем, отутюживаем готовое полотно нижней части фартука. | 1 |  |  |
|  | Выкраиваем подкладочную деталь нижней части фартука. | 1 |  |  |
|  | Соединяем нижнюю часть фартука с подкладочной. Приутюживаем. | 1 |  |  |
|  | Заготовка косой обтачки для обработки нижней части фартука. | 1 |  |  |
|  | Обработка боковых и нижнего срезов деталей нижней части фартука двойной косой обтачкой. | 1 |  |  |
|  | Обработка срезов фартука двойной косой обтачкой. | 1 |  |  |
|  | Обработка пояса. Обтачивание концов пояса. | 1 |  |  |
|  | Соединение пояса с основной деталью. | 1 |  |  |
|  | Притачивание пояса. | 1 |  |  |
|  | Окончательная отделка. ВТО. | 1 |  |  |
|  | Прихватка прямоугольной или овальной формы в лоскутной технике. | 1 |  |  |
|  | Раскрой деталей прихватки. | 1 |  |  |
|  | Сметывание деталей прихватки. | 1 |  |  |
|  | Стачивание деталей прихватки. | 1 |  |  |
|  | Стачивание деталей прихватки. ВТО швов. | 1 |  |  |
|  | Соединение нижней и верхней деталей прихватки между собой | 1 |  |  |
|  | Обработка срезов прихватки косой бейкой. | 1 |  |  |
|  | Обработка срезов прихватки косой бейкой. | 1 |  |  |
|  | Окончательная отделка прихватки. ВТО готовой прихватки. | 1 |  |  |
|  | Шорты: назначение, фасоны, ткани. Выбор из журналов мод. | 1 |  |  |
|  | Перевод выкройки в натуральную величину из журнала мод. Названия деталей, контрольные обозначения, описания к выкройке и чертежу. | 1 |  |  |
|  | Проверка выкройки в соответствии со своими мерками. Подбор ткани, ниток и фурнитуры для изготовления выбранного изделия. | 1 |  |  |
|  | Расчет расхода ткани на изделие с учетом ее ширины. Подготовка ткани к раскрою и раскладка деталей выкройки на ткани. | 1 |  |  |
|  | Раскрой крупных деталей изделия с учетом припусков на швы. | 1 |  |  |
|  | Раскрой мелких деталей изделия с учетом припусков на швы. | 1 |  |  |
|  | Подготовка деталей кроя к обработке. Перенос меловых линий. | 1 |  |  |
|  | Составление плана пошива выбранного изделия по рисунку. | 1 |  |  |
|  | Пошив выбранного изделия в соответствии плану пошива. Сметывание деталей. Примерка шорт. | 1 |  |  |
|  | Устранение дефектов после примерки. Проведение второй примерки. | 1 |  |  |
|  | Обработка застёжки в боковом шве тесьмой –молнией (стр. 161). | 1 |  |  |
|  | Отделочная машинная строчка на лицевой стороне тесьмы молния. | 1 |  |  |
|  | Обработка боковых срезов шорт. Сметывание деталей. | 1 |  |  |
|  | Стачивание боковых срезов. ВТО швов. | 1 |  |  |
|  | Обработка нижних срезов шорт. | 1 |  |  |
|  | Обработка пояса. Вымётывание шва, приутюживание. | 1 |  |  |
|  | Соединение пояса с основной деталью. | 1 |  |  |
|  | Притачивание пояса. | 1 |  |  |
|  | Окончательная отделка. ВТО. | 1 |  |  |
|  | Виды ремонта одежды. Определение вида ремонта. Подбор ниток и тканей. Раскрой заплаты. | 1 |  |  |
|  | Подготовка места наложения заплаты. Притачивание заплаты накладным швом на швейной машине. Выполнение штопки. Проверка качества работы. | 1 |  |  |
|  | Школьная швейная мастерская |  |  | «Профориентация» |
|  | Правила поведения и безопасной работы в швейной мастерской. Обязанности по сохранению оборудования в мастерской. Санитарно-гигиенические требования. Добросовестное отношение к труду. | 1 |  |  |
|  | Организация труда и производства на швейной фабрике. |  |  | «Трудовая деятельность» |
|  | Основные этапы изготовления изделия в швейной промышленности. Виды производства одежды. Структура швейного предприятия | 1 |  |  |
|  | Производственный технологический процесс изготовления одежды. Организация труда на швейной фабрике. (с.116) | 1 |  |  |
|  | Влажно-тепловая обработка швейных изделий. Терминология ВТО. | 1 |  |  |
|  | Основные рабочие профессии швейного производства. | 1 |  |  |
|  | Правила безопасной работы на швейной фабрике. |  |  | «Профориентация» |
|  | Сведения о трудовом законодательстве. | 1 |  |  |
|  | Безопасность труда на швейной фабрике: в швейном цехе, на рабочем месте швеи, в других цехах. | 1 |  |  |
|  | Технология пошива простейших изделий, выпускаемых на швейной фабрике. |  |  | «Школьный урок» |
|  | Ассортимент простейших изделий фабрики. Ткань, используемая для их пошива. изделия. | 1 |  |  |
|  | Основные детали изделий, названия срезов. | 1 |  |  |
|  | Пооперационное разделение труда при пошиве простейшего изделия. Норма времени и норма выработки при пошиве простейшего изделия | 1 |  |  |
|  | Виды швов используемых при пошиве изделий. | 1 |  |  |
|  | Технологическая последовательность выполнения швов. Требования к качеству выполняемого шва. | 1 |  |  |
|  | Машинные швы. Выполнение двойного шва на образце. Технические требования. Контроль шва. ВТО. | 1 |  |  |
|  | Выполнение запошивочного шва на образце. Технические требования к выполнению шва. | 1 |  |  |
|  | Контроль качества выполненного шва. | 1 |  |  |
|  | Окантовочный шов. Обработка среза детали окантовочным швом с открытым срезом на образце. | 1 |  |  |
|  | Окантовочный шов с открытым срезом. Контроль качества. | 1 |  |  |
|  | Обработка среза детали окантовочным швом с закрытым срезом (одинарной косой обтачкой) на образце. | 1 |  |  |
|  | Обработка среза детали окантовочным швом с закрытым срезом (одинарной косой обтачкой) на образце. | 1 |  |  |
|  | Обработка среза детали окантовочным швом с закрытым срезом (двойной косой обтач) на образце. | 1 |  |  |
|  | Обработка среза детали окантовочным швом с закрытым срезом (двойной косой обтачкой) на образце. | 1 |  |  |
|  | Выполнение машинной закрепки на концах шва у деталей, обработанных на обметочной машине. |  |  | «Трудовая деятельность» |
|  | Специальные швейные машины: виды, характеристика и назначение видов. | 1 |  |  |
|  | Прямострочная двухигольная швейная машина челночного стежка 852\*5 класса. | 1 |  |  |
|  | Образование цепных стежков. Прямострочная швейная машина однониточного цепного стежка 2222-М класса. | 1 |  |  |
|  | Обмёточная швейная машина 51-А класса. Стачивающе-обмёточные швейные машины. | 1 |  |  |
|  | Швейные машины потайного стежка. Некоторые неполадки в работе машины потайного стежка и способы их устранения. | 1 |  |  |
|  | Швейные машины - полуавтоматы: характеристика и назначение. Петельные полуавтоматы. | 1 |  |  |
|  | Закрепочная швейная машина – полуавтомат 220-М класса. Пуговичные швейные машины-полуавтоматы. | 1 |  |  |
|  | Приспособления к промышленным швейным машинам. Выполнение окантовочного шва на закругленных срезах с помощью приспособления | 1 |  |  |
|  | Виртуальная экскурсия на швейную фабрику. Ознакомление с промышленными швейными машинами. Просмотр презентации. | 1 |  |  |
|  | Технология пошива прямого цельнокроеного платья, применяемая в массовом производстве. |  |  | «Трудовая деятельность» |
|  | Работа подготовительного и раскройного цехов. | 1 |  |  |
|  | Изготовление лекал и раскрой деталей швейных изделий. Лекало: направление долевых нитей, контрольные точки, хранение, материал для изготовления. | 1 |  |  |
|  | Последовательность пошива прямого цельнокроеного платья. | 1 |  |  |
|  | Раскрой платья по фабричным лекалам. Подготовка ткани к раскрою. | 1 |  |  |
|  | Раскладка лекал на ткани с учетом направления долевой нити. | 1 |  |  |
|  | Обмеловка деталей нанесение припусков. | 1 |  |  |
|  | Проверка раскладки и раскрой. | 1 |  |  |
|  | Пошив платья по производственной технологии. Обработка воротника. | 1 |  |  |
|  | Вымётывание шва, образуя кант на сторону нижнего воротника. ВТО воротника. | 1 |  |  |
|  | Обработка карманов. | 1 |  |  |
|  | Обработка рукавов. ВТО срезов. | 1 |  |  |
|  | Обработка пояса. ВТО. | 1 |  |  |
|  | Обработка нижнего среза рукавов. | 1 |  |  |
|  | Обработка детали переда. Стачивание вытачек. | 1 |  |  |
|  | ВТО вытачек. | 1 |  |  |
|  | Обметывание боковых и плечевых срезов переда | 1 |  |  |
|  | Соединение карманов с деталью. | 1 |  |  |
|  | Обработка детали спинки. Стачивание вытачек. | 1 |  |  |
|  | ВТО вытачек. | 1 |  |  |
|  | Обметывание боковых и плечевых срезов. | 1 |  |  |
|  | Соединение деталей переда и спинки по плечевым срезам. Стачивание плечевых срезов. | 1 |  |  |
|  | Разутюживание шва. | 1 |  |  |
|  | Соединение воротника с горловиной. | 1 |  |  |
|  | Стачивание боковых срезов. | 1 |  |  |
|  | Разутюживание шва. | 1 |  |  |
|  | Соединение рукавов с проймами. | 1 |  |  |
|  | Обметывание срезов шва. ВТО швов. | 1 |  |  |
|  | Обработка нижнего среза. | 1 |  |  |
|  | Выполнение ВТО. Окончательная отделка изделия. | 1 |  |  |
|  | Прикрепление пояса к платью, отделки. | 1 |  |  |
|  | Технические требования к качеству цельнокроеного платья. Оценка готового изделия. | 1 |  |  |
|  | Практическое повторение. |  |  | «Профориентация» |
|  | Выбор фасона изделия (халата, блузка и др.) из журнала мод. Анализ фасона. | 1 |  |  |
|  | Перевод выкройки из журнала мод. Названия деталей, контрольные обозначения, описания к выкройке и чертежу. | 1 |  |  |
|  | Проверка выкройки в соответствии со своими мерками. Подбор ткани, ниток и фурнитуры для изготовления выбранного изделия. | 1 |  |  |
|  | Расчет расхода ткани на изделие. Подготовка ткани к раскрою и раскладка деталей выкройки на ткани. | 1 |  |  |
|  | Раскрой крупных деталей изделия с учетом припусков на швы. | 1 |  |  |
|  | Раскрой мелких деталей изделия с учетом припусков на швы. | 1 |  |  |
|  | Подготовка деталей кроя к обработке. Составление плана пошива выбранного изделия. | 1 |  |  |
|  | Пошив выбранного изделия в соответствии плану. Сметывание деталей. Примерка халата. | 1 |  |  |
|  | Устранение дефектов после примерки. Проведение второй примерки. | 1 |  |  |
|  | Обработка вытачек | 1 |  |  |
|  | Обработка плечевых срезов. | 1 |  |  |
|  | Изготовление подкройной обтачки | 1 |  |  |
|  | Обработка подборта. Соединение подборта с изделием. | 1 |  |  |
|  | Вымётывание шва, кант в сторону подборта. | 1 |  |  |
|  | Обработка среза горловины подкройной обтачкой | 1 |  |  |
|  | Обработка срезов пройм подкройной обтачкой | 1 |  |  |
|  | Обработка боковых срезов. | 1 |  |  |
|  | ВТО срезов. Контроль качества выполненных швов. | 1 |  |  |
|  | Обработка нижнего среза халата. | 1 |  |  |
|  | Обработка карманов. | 1 |  |  |
|  | Соединение карманов с основными деталями полочек. | 1 |  |  |
|  | Разметка и обработка петель. | 1 |  |  |
|  | Пришивание пуговиц. | 1 |  |  |
|  | Проверка качества готового изделия. | 1 |  |  |
|  | Окончательная отделка и ВТО готового изделия. | 1 |  |  |
|  | Прихватка прямоугольной или овальной формы в лоскутной технике. | 1 |  |  |
|  | Раскрой деталей прихватки. | 1 |  |  |
|  | Сметывание деталей прихватки. | 1 |  |  |
|  | Стачивание деталей прихватки. | 1 |  |  |
|  | Стачивание деталей прихватки. ВТО швов. | 1 |  |  |
|  | Соединение деталей прихватки между собой | 1 |  |  |
|  | Обработка срезов прихватки косой бейкой. | 1 |  |  |
|  | Обработка срезов прихватки косой бейкой. | 1 |  |  |
|  | Окончательная отделка прихватки. ВТО готовой прихватки. | 1 |  |  |
|  | Заплата в виде аппликации. Машинный способ пришивания. Подбор ткани и рисунка для аппликации. Подготовка места разрыва к обработке. | 1 |  |  |
|  | Школьная швейная мастерская |  |  | «Профориентация» |
|  | Правила поведения и безопасной работы в швейной мастерской. Обязанности по сохранению оборудования в мастерской. Санитарно-гигиенические требования. Добросовестное отношение к труду. | 1 |  |  |
|  | Новые швейные материалы, используемые на швейном предприятии. |  |  | «Школьный урок» |
|  | Дополнительные сведения о тканях из натуральных волокон с добавкой натуральных и искусственных. | 1 |  |  |
|  | Лабораторная работа. Изучение прорубаемости, влагопроницаемости, сминаемости, изменения вида и качества при утюжке. | 1 |  |  |
|  | Новые ткани с блестящим покрытием, пропиткой, из металлических или металлизированных нитей. | 1 |  |  |
|  | Лабораторная работа. Изучение прорубаемости, влагопроницаемости, сминаемости, изменения вида и качества при утюжке. | 1 |  |  |
|  | Нетканые материалы. Окраска, технологические свойства и использование. | 1 |  |  |
|  | Лабораторная работа. Изучение прорубаемости, влагопроницаемости, сминаемости, изменения вида и качества при утюжке. | 1 |  |  |
|  | Технология пошива юбок и брюк, применяемая в массовом производстве одежды. |  |  | «Профориентация» |
|  | Ассортимент поясных изделий на фабрике. Ткани для изготовления: виды, свойства. | 1 |  |  |
|  | Знакомство с лекалами, используемыми на швейной фабрике для раскроя поясных изделий. | 1 |  |  |
|  | Последовательность пошива поясных швейных изделий. | 1 |  |  |
|  | Производственный способ обработки шлёвок, застежек в поясных изделиях. | 1 |  |  |
|  | Машины и приспособления для обработки застежки. | 1 |  |  |
|  | Новейшая технология обработки пояса. | 1 |  |  |
|  | Использование прокладочных материалов и спецоборудования для обработки пояса. | 1 |  |  |
|  | Современный способ обработки низа поясного изделия. | 1 |  |  |
|  | Выбор модели поясного изделия, подбор ткани и отделки. | 1 |  |  |
|  | Подбор лекал внесение необходимых изменений в выкройку детали изделия. | 1 |  |  |
|  | Подготовка ткани к раскрою. | 1 |  |  |
|  | Раскладка лекал на ткани. | 1 |  |  |
|  | Раскрой изделия. Проверка деталей кроя. | 1 |  |  |
|  | План пошива изделия. | 1 |  |  |
|  | Стачивание вытачек и ВТО. | 1 |  |  |
|  | Стачивание боковых срезов юбки (при пошиве брюк стачивание среднего и шаговых срезов).. | 1 |  |  |
|  | Обметывание срезов. ВТО шва. | 1 |  |  |
|  | Обработка застежки по промышленной технологии. | 1 |  |  |
|  | Обработка застежки по промышленной технологии. | 1 |  |  |
|  | Обработка накладного кармана. | 1 |  |  |
|  | Соединение кармана с основной деталью. | 1 |  |  |
|  | Обработка пояса. | 1 |  |  |
|  | Соединение пояса с верхним срезом изделия при использовании элементов промышленной технологии. | 1 |  |  |
|  | Соединение пояса с верхним срезом изделия | 1 |  |  |
|  | Обработка низа изделия на универсальной или специальной машинах. | 1 |  |  |
|  | Окончательная отделка . Утюжка и складывание готового изделия. | 1 |  |  |
|  | Разработка моделей и конструирование изделий для массового производства. | 1 |  |  |
|  | Особенности раскроя парных деталей. Расчет расхода ткани. |  |  |  |
|  | Выбор фасона изделия (пижамных брюк, шорт и др.). Анализ фасона. | 1 |  |  |
|  | Перевод выкройки в натуральную величину из журнала мод. Названия деталей, контрольные обозначения, описания к выкройке и чертежу. | 1 |  |  |
|  | Проверка выкройки в соответствии со своими мерками. Подбор ткани, ниток и фурнитуры для изготовления выбранного изделия. | 1 |  |  |
|  | Расчет расхода ткани на изделие с учетом ее ширины. Подготовка ткани к раскрою и раскладка деталей выкройки на ткани. | 1 |  |  |
|  | Раскрой деталей изделия с учетом припусков на швы. | 1 |  |  |
|  | Последовательность пошива поясных швейных изделий. Швы, применяемые при пошиве. | 1 |  |  |
|  | Подготовка деталей кроя пижамы к обработке. |  |  |  |
|  | Обработка шаговых срезов пижамных брюк (одной штанины) | 1 |  |  |
|  | Обработка шаговых срезов пижамных брюк (другой штанины) | 1 |  |  |
|  | Соединение правой и левой деталей пижамных брюк. | 1 |  |  |
|  | Удаление ниток временного назначения, приутюживание швов. Проверка качества работы. | 1 |  |  |
|  | Обработка верхнего среза пижамных брюк швом вподгибку с закрытым срезом, под эластичную тесьму. | 1 |  |  |
|  | Обработка верхнего среза пижамных брюк. | 1 |  |  |
|  | Обработка нижнего среза пижамных брюк. Проверка качества работы. | 1 |  |  |
|  | Окончательная отделка изделия. Проверка качества готового изделия. | 1 |  |  |
|  | Обработка окантовочным швом среза мелкой детали. |  |  | «Трудовая деятельность» |
|  | Приспособление к универсальной швейной машине для выполнения окантовочного шва. Заправка окантовки в приспособление. | 1 |  |  |
|  | Выполнение окантовочного шва на прямых срезах. | 1 |  |  |
|  | Выполнение окантовочного шва на закругленных срезах. | 1 |  |  |
|  | Выполнение окантовочного шва. Контроль качества шва. | 1 |  |  |
|  | Практическое повторение. |  |  | «Профориентация» |
|  | Кепи. Раскладка деталей выкройки кепи на ткани и раскрой. Составление плана работы по пошиву кепи. | 1 |  |  |
|  | Соединение клиньев головки. | 1 |  |  |
|  | Соединение клиньев подкладки. | 1 |  |  |
|  | Обработка козырька. | 1 |  |  |
|  | Соединение деталей головки и козырька с подкладкой. | 1 |  |  |
|  | Выполнение отделочной строчки. Окончательная отделка изделия. Утюжка изделия. | 1 |  |  |
|  | Пошив сарафана. Выбор фасона и его анализ. | 1 |  |  |
|  | Расчет расхода ткани. | 1 |  |  |
|  | Детали и контурные срезы сарафана. | 1 |  |  |
|  | Раскрой деталей сарафана. | 1 |  |  |
|  | Обработка мелких деталей изделия | 1 |  |  |
|  | Сметывание вытачек, плечевых, боковых срезов. | 1 |  |  |
|  | Примерка. Устранение дефектов. | 1 |  |  |
|  | Обработка вытачек, складок. | 1 |  |  |
|  | Раскрой подкройной обтачки для горловины, пройм | 1 |  |  |
|  | Обработка выреза горловины. | 1 |  |  |
|  | Обработка боковых срезов. | 1 |  |  |
|  | Обработка пройм рукавов. | 1 |  |  |
|  | Обработка низа изделия рюшей. | 1 |  |  |
|  | Обработка низа сарафана рюшей. | 1 |  |  |
|  | Окончательная обработка изделия. | 1 |  |  |
|  | Виды ремонта в зависимости от характера изделия (ткани, формы, вида повреждения, степени износа). | 1 |  |  |
|  | Определение способа ремонта. Подбор ткани, ниток для заплаты. Подготовка заплаты. | 1 |  |  |
|  | Наложение заплаты стачным швом на образце. | 1 |  |  |
|  | Проверка качества работы. | 1 |  |  |
|  | Штуковка. Применение  штуковки. Выполнение штуковки на образце. | 1 |  |  |
|  | Проверка качества работы. | 1 |  |  |
|  | Заплата в виде аппликации. Изготовление аппликации. | 1 |  |  |
|  | Использование зигзагообразной строчки и петельных стежков для наложения заплаты в виде аппликации. | 1 |  |  |
|  | Проверка качества работы. Итог работы за год. | 1 |  |  |